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一站式物联网供应平台
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串口透传模块

使用说明书
	JXN-3001-N2S

	Ver1.1

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXN2S-3001系列串口服务器是我公司推出的基于ARM9架构的串口服务器，是一款可以实现以太网与RS232/RS485/RS422接口之间的双向无缝转换、透明传输的设备。本产品有功耗低、速率快、稳定度高等特点。

产品具有真实的最高921600bps的波特率，相较于市面上低成本的ARM-CortexM3系列的串口服务器，JXN2S-3001系列可以实现连续真实的921600bps速率通信。

功能特点


工作模式支持TCP CLIENT、TCP SERVER 和UDP CLIENT、UDP SERVER等模式
●内部自带以太网介质传输层（MAC）和物理层(PHY)
, 实现串口数据和网络数据的双向透明传输
● 支持 10/100M，全双工/半双工自适应以太网接口，兼容802.3 协议、支持 MDI/MDIX 线路自动转换
● 

● 支持 DHCP 自动获取IP地址，支持DNS域名访问
● 通过上位机软件、串口命令设置芯片工作模式、端口、IP 等网络参数
● 串口波特率支持300bps ～ 921600bps，可以设置奇偶校验。
● 支持并提供虚拟串口软件
● 支持 KEEPALIVE 机制

主要参数

	参数
	技术指标

	产品供电
	5-24V 直流

	产品功耗
	＜1.2W

	网口
	8针RJ45

	网口速率
	10/100M自适应（自适应极性）

	ESD防护
	1.5KV电磁隔离

	网络协议
	TCP/UDP/ICMP/DNS等

	串口
	RS232/RS485/RS422

	波特率
	300bps~921600bps

	数据位
	5-8位可设置

	停止位
	1-2可设置

	校验位
	不校验、奇校验、偶校验、Mark校验、Space校验

	工作温度
	-40℃~85℃

	产品尺寸
	101mm*93mm*25mm


产品拓扑图
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JXN2S-3001可以实现网络接口与串行接口的无缝转换，通过JXN2S-3001可以将串口设备与电脑或者服务器通过以太网有机的结合。传统的串行通信传输距离很近，但是使用JXN2S-3001将串口转为以太网后，则不受限于物理距离，有网络的地方即可通信。
硬件设备

基本结构
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上图左侧从右到左依次是RJ45以太网接口、复位开关、2针插拔式供电接口、直插式圆形供电口。
上图右侧从右到左依次是4针RS485/RS232接口、九针标准DB9接口。
九针接口定义
产品可以选择使用DB9公头或者DB9母头、九针接口接口定义如下：
	编号
	定义

	2
	RXD（数据接收）

	3
	TXD（数据发送）

	5
	GND
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产品指示灯
下图产品表面有三个指示灯，具体指示灯含义如下表所示
	编号
	颜色
	定义
	描述

	1
	红灯
	供电灯
	正常供电后灯亮

	2
	蓝灯
	工作灯
	正常工作后蓝灯规律闪烁

	3
	绿灯
	连接灯
	在Tcp Server模式下有连接或者在TCPClient模式下与服务器建立连接后绿灯亮
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复位开关
产品具有两个复位开关，请注意，开关压下为复位状态，抬起为正常状态，压下并抬起为一个复位过程，不能让开关处于一直压下状态。
	编号
	定义

	1
	设备复位（参数不复位）

	2
	网络参数复位（参数复位）
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软件配置
我司提供配套的“串口服务器配置软件”，可以方便的使用电脑对串口服务器进行设置。
软件基本使用与设备搜索

首先您需要将我们的程序压缩包解压到单独文件夹中，不要漏掉文件，请确保您电脑的.Net版本是2.0及以上，Win7SP1版本以上的都已经预装了.Net2.0版本，XP或者早期的Win7请安装.Net2.0。
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软件界面分为如下几部分，如图，左边为设备搜索和操作信息显示区域，中间为配置区域，可以进行设备的基本配置。

请注意，使用时首先选择正确的网卡，尤其注意您的电脑有有线网卡和无线网卡时注意选择。然后点击搜索设备，此时会在设备列表中显示全部在线的设备，然后双击设备列表中您需要访问的设备，可以获取设备当前的基本配置。请注意每一步操作前都要首先搜索设备并双击设备，如下图。
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您可以修改指定的参数，修改过参数后点击保存配置按钮，即可将网络配置信息保存下去，并自动重启生效。

配置说明
设备的基本设置主要包括以下几个方面：

	基础网络设置

	设备名称
	客户用来标示自己的设备名称，自行修改，长度不大于10个汉字或者20个英文。

	设备IP
	以太网传感器自身的静态IP，在没有勾选DHCP时使用本IP。

	设备网关
	以太网传感器自身的网关，在没有勾选DHCP时使用本网关。

	子网掩码
	以太网传感器自身的子网掩码，在没有勾选DHCP时使用本子网掩码。

	DHCP
	自动搜寻IP，会根据您网络中的路由器自动获取IP，网关，子网掩码。

如果路由器中没有开启DHCP，则1分钟后会使用静态IP。

	串口设置

	串口协商配置
	勾选本选项后设备可以使用串口来进行配置。

	串口波特率
	波特率可以选择300-921600bps

	串口数据位
	支持5-8位数据位可以选择

	串口停止位
	可选1-2位停止位

	串口校验位
	支持奇、偶、无校验、空白0（Space）、标志1（Mask）校验方式；

	主要配置

	主要通信方式
	支持TCP Server、UDP Server、TCP Client、UDP Client 等四种方式

	本地通信端口
	可以选择随机通信端口或者指定通信端口

	目标地址类型
	根据目标地址情况选择IP地址或者DNS地址

	目标地址
	填写目标IP或者目标地址

	目标端口
	填写目标的端口

	网线断开操作
	选择当出现物理连接断开时是否关闭网络连接

	RX打包长度
	一般试着1024，不超过1024

	RX打包超时
	单位是10ms，一般设置1，也就是10ms

	网络连接时
	当正常建立连接后，缓存中数据是否清空


测试工具使用
测试环境设置

本文给出的测试环境为使用电脑连接串口服务器的串口，同时使用以太网做测试。首先配置设备，设置为TCP Server主机方式连接，按照下面截图进行配置：
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使用测试工具进行环路测试
运行提供的测试工具“串口与TCP/UDP调试”，在软件的左侧打开串口，在软件的右侧打开网口；在软件的左侧设置串口循环发送ABC，在软件的右侧设置网口循环发送123，启动运行后可以发现，左侧串口一直接受123，右侧网口一直接受ABC，环路正常。
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