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在线油烟检测仪

使用说明书
	JXBS-3001-YYJC_模拟量

	Ver1.0

	Ver1.0



产品简介

产品概述
JXBS-3001-YYJC在线油烟监测仪是我公司推出的一款用于提供实时的油烟检测数据的经济型产品。本产品采用管道式安装，可直接安装于油烟排出通道，有效的测量油烟的浓度。
随着餐饮行业发展，餐饮业油烟的直接排放严重影响周边居民的生活环境而导致环境纠纷不断。油烟颗粒粒径分布在0.1-10 微米之间，具有粒径小、粘附性强等特点，形成的油烟污染量大、面广、低空扩散性强是城市PM2.5 的重要来源，并且油烟气的成分非常复杂，主要有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酯、内酯、杂环化合物等，其中包括苯并芘、挥发性亚硝胺、杂环胺类化合物等已知高致癌物。我司推出的在线油烟检测仪可以对油烟进行测量。

产品功能特点

24小时实时监测油烟浓度
探头外壳采用不锈钢材质，坚固耐用
设备具有良好的防潮防湿性能
壁挂式的外壳，使用多种环境
产品优势
采用高精度探头，测量精度高，稳定、可靠
探头采用特殊设计，可有效过滤大直径颗粒烟尘，探头有效抵抗油烟污染
采样部分使用法兰安装方式，操作方便，固定牢固
产品防护等级IP67，耐温耐湿
电池供电，低功耗、续航能力强
稳定性高，不易受环境影响
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快
产品参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电
	9V-24V DC

	通讯方式
	4-20mA/0-5V/0-10V模拟量输出

	响应时间
	≤5s

	测量方式
	嵌入管道检测

	测量范围
	0-20mg/m3

	分辨率
	0.01mg/m3

	检测原理
	激光检测

	安装方式
	法兰盘安装

	工作温度
	-25至60℃

	工作湿度
	0至95%（相对湿度）、无凝结

	检测气体
	食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物


产品拓扑图

模拟量在线油烟检测传感器可以通过给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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产品外观尺寸
产品清单
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品尺寸
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接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

法兰盘安装
变送器可固定安装在墙体上，采集线长2 米，油烟采样头长达30 厘米，安装方便。油烟传感器上的法兰盘的位置可调，用户可以根据自己的需求调节法兰盘控制油烟采样头进出长短。
先在通风管道上打一个直径16mm 的孔，将风管插入到孔中，可以通过调节法兰盘的位置控制设备进入的长短。将三个螺丝安装到法兰盘上，固定设备，完成安装。
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接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，黄（灰）线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄（灰）色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄（灰）色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	NO3

	4mA
	0ppm

	20mA
	2000ppm



计算公式为P(NO)=(I(电流)-4mA)*125ppm

其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是4mA，此时计算NO的浓度为500ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	NO

	0V
	0ppm

	10V
	2000ppm



计算公式为P(NO)=V（电压）*0.2ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4800mV，此时计算NO的浓度为960ppm。
模拟量0-5V电压输出

	电压值
	NO

	0V
	0ppm

	5V
	2000ppm



计算公式为P(NO)=（电压）*0.4

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3200mV，此时计算NO的浓度为1280ppm。
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