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一站式物联网供应平台
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GPRS DTU

使用说明书
	JXN-3001-G2S

	Ver1.1

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXN-3001-G2S系列GPRS DTU是我公司推出的基于工业级GPRS透传产品，是一款可以实现GPRS信号与RS232/RS485接口之间的双向无缝转换、透明传输的设备。本产品有功耗低、速率快、稳定度高等特点，是实现物联网设备快速入网的可靠设备。

功能特点


全球通用四频信号（GSM850/900,DCS1800/1900）
支持移动联通的2G/3G/4G手机卡的2G流量
内部稳定透传，上电无需配置即可进入透传模式，支持自动入网，自动连接，自动重连等功能
支持主/副服务器双重机制，主服务器无法连接自动连接副服务器。
支持发送心跳包
支持短信修改设备参数，支持类RFC2217功能，网络修改串口参数
支持标准GSM指令集合透传扩展指令集
透传模式可设置自动过滤短信与电话，方便编程

主要参数

	参数
	技术指标

	产品供电
	5-24V 直流

	产品功耗
	＜0.5W

	天线接口
	SMA标准母头

	无线标准
	GSM/GPRS

	无线频段
	850/900/1800/1900MHz 四频

	发射功率
	GSM900 class4（2W）
DCS1800 class1（1W）

	GPRS Terminal Device Class
	Class B

	GPRS Multi-slot Class
	GPRS Class 10

	串口
	RS232/RS485

	波特率
	2400bps~921600bps

	工作模式
	透传模式/标准AT模式

	工作温度
	-25℃~85℃

	产品尺寸
	101mm*93mm*25mm


产品拓扑图
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JXN-3001-G2S可以实现GPRS网络接口与串行接口的无缝转换，JXN-3001-G2S在工作室进入透传模式，在透传模式下串口数据和服务器的数据经过JXN-3001-G2S打包后会传到另一方。设备只要在使用前做简单设置即可长期工作在透传模式下。
硬件设备

基本结构
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产品上侧从左到右有直插式圆形供电口、九针标准DB9接口。
产品下侧是从左到右分别是SMA标准天线接口、自弹式SIM卡卡座（标准尺寸SIM卡）。
DB9接口定义
产品可以选择使用DB9公头或者DB9母头，默认出厂发货为DB9母头，九针接口接口定义（母头）如下：
	编号
	定义

	2
	RXD（数据接收）

	3
	TXD（数据发送）

	5
	GND

	6
	485A

	7
	485B

	9
	串口复位


注：RS232产品和RS485产品二选一
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产品指示灯
产品上方有三个指示灯，具体指示灯含义如下表所示
	编号
	颜色
	定义
	描述

	1
	红灯
	网络灯
	表示GPRS连接状态，有三种状态，请参见下表

	2
	蓝灯
	串口灯
	当有从设备发送的串口信号后，指示灯会亮

	3
	绿灯
	连接灯
	在TCP工作模式下，当成功连接到服务器后，绿灯亮起，当TCP连接断开后TCP灯熄灭
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其中Net灯有如下几种状态：
	网络灯状态
	含义

	熄灭
	关机断电状态

	100ms亮/700ms灭
	没有找到网络或者未检测到SIM卡

	100ms亮/1900ms灭
	注册成功网络

	100ms亮/100ms灭
	GPRS通信中


串口参数复位开关
JXN-3001-G2S串口可以设置波特率，数据位长度，校验位，停止位等多个参数，初始情况下串口为115200bps，无校验，8数据位1停止位，如果因为错误配置或者忘记配置时可以使用串口参数复位功能来讲串口复位到初始状态。根据2.2章节的描述，您可以使用导电金属（例如螺丝刀），在断电的情况下短接串口的5脚与9脚并上电，上电后5秒钟松开短接即可完成复位。
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GPRS配置工具的使用
我司提供配套的“GPRS配置工具”，客户可以方便的使用电脑对JXN-3001-G2S进行设置，如果您是新手，您可以大致阅读下本章然后阅读第四章来学习使用。
本文主要是偏向于介绍GPRS配置工具的使用，并不涉及AT指令集相关的介绍，关于AT指令集的介绍请参看其他相关文档。
软件基本使用与设备搜索

首先您需要将我们的传感器解压到单独文件夹中，不要漏掉文件，请确保您电脑的.Net版本是2.0及以上，Win7SP1版本以上的都已经预装了.Net2.0版本，XP或者早期的Win7请安装.Net2.0。
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软件界面分为如下几部分，如图，上方为串口参数与串口开关，任何使用需要先打开串口才可以，左侧为系统配置，主要填写一些从设备配置信息；右侧为执行区域，从上到下为数据接受与发送位置，其中中间的文本框给你为数据框，数据的收发都会显示在这里，注意：黑色的文字是系统信息，红色的文字是错误信息，绿色的，蓝色的文字是串口发送，绿色的文字为串口接受。
打开串口
在系统设置中选择串口号，软件会在启动时自动侦测可用的串口号，因此请保证先插好串口再开启软件，否则软件打开后无法再侦测新的可用串口。
请选择正确的串口号、波特率、校验位、数据位、停止位然后单击连接设备即可连接串口。
软件开启后默认参数为设备出厂默认参数，不需要做任何更改直接连接即可。
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系统配置说明
设备的基本设置主要包括以下几个方面：

	基础网络设置

	主/副服务器
	可以设置连接主服务器或者副服务器的机制，当主服务器连接不上时会尝试连接副服务器，副服务器连接时尝试连接主服务器。

	服务器连接方式
	可以选择使用TCP连接或者使用UDP方式连接

	服务器地址
	填写服务器的IP地址或者域名

	服务器端口
	请填写服务器的端口

	启动心跳包
	可以选择启动心跳包功能，启动心跳包后系统按照设定的间隔发送指定的心跳数据到服务器。

	心跳包间隔
	设置心跳包间隔，范围0-65535秒

	心跳包内容
	可以这是ASCII格式（1-30长度）或者HEX（2-60长度）格式的心跳包。

	心跳包类型
	勾选“HEX”选择框则使用HEX格式心跳包，反之则使用ASCII格式的心跳包

	运营商
	可以选择中国移动或者中国联通或者自己填写其他的运营商的APN信息

	串口波特率
	支持2400-921600bps

	串口停止位
	可选1-2位停止位

	串口校验位
	支持奇、偶、无校验三种校验方式；

	串口数据位
	支持7-8位数据位

	高级设置（普通用户不要设置）

	应答时间
	范围0-65535秒，设为0表示不使用这个功能；在这个间隔到计时满时如果没有收到服务器的数据，认为网络断线，重新连接或重启。如果对服务器应答机制熟悉建议配置应答时间，否则服务器不做应答机制则配置应答时间为0;

	打包时间
	取值范围0-65535（默认值1000）；多长时间没有收到数据就打包发送到服务器，以毫秒为单位，最大配置65535;

	打包长度
	取值范围0-3072（默认值0）；收满多少字节就打包发送到服务器，字节为单位，最大配置3072;

	过滤来电、短信
	打开时数据模式下不显示来电、来请求

	重连间隔
	在TCP断开连接后多少秒重新连接，可选3s-600s，默认设置15s

	超时时间
	可选40s-600s的超时时间，默认为120s。这个超时时间包含两个方面：模块开机后，从附着上GPRS 开始计时，指定时间内没连接服务器成功就重启模块；连接成功后又断开的，从断开时间算，指定时间内没连接服务器成功就重启模块


配置模式和透传模式的切换
产品上电后，会尝试连接服务器并进入透传模式，进入透传模式化向JXN-3001-G2S发送任何信息均为转发到服务器而不是识别为AT指令集。因此可以通过配置工具界面上的“进入配置状态”或者“进入透传状态”两个按钮来切换透传模式与配置模式。
上电后在15-30秒左右会进入透传模式，此时配置工具界面接收到“CONNECTOK”代表进入透传模式，如下图。
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此时点击“进入配置状态”按钮，即可进入配置状态，在这种情况下可以发送AT指令或者读取保存配置。
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在配置状态下可以发送AT指令进行相关设置，也可以选择“获取当前配置”按钮，读取现在设备中的配置，同时也可以选择“设置保存当前配置”来将配置保存（耗时10秒钟），最后可以选择进入透传状态，继续回到透传模式。

简单实用教程
上文的描述主要是对设备和软件的描述，如果您是第一次使用本产品，可以按照本章的说明完成一次基本的使用测试。

硬件接入
将JXN-3001-G2S产品从包装中取出，将天线拧好。同时安装SIM卡，按下SIM卡座上的黄色按钮即可弹出SIM卡座，按照下图所示的方向放置SIM卡并将SIM卡抽屉插回设备。
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使用串口线将产品与电脑连接，使用12V电源给JXN-3001-G2S供电。上电后发现红色灯以100ms亮/700ms灭的频率闪烁，此时设备正在尝试接入GPRS网络，等待大约10秒左右，设备会成功的接入GPRS网络，此时红灯以100ms亮/1900ms灭的频率闪烁。
设备在接入GPRS网络后会很快连接服务器，此时红灯以100ms亮/100ms灭的频率快速闪烁，同时绿灯亮起，代表进入透传模式。
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确认电脑串口号
首先您需要确认电脑的串口号，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在软件中选择这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有串口或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

使用GPRS软件进行环路测试
运行我司提供的“GPRS DTU串口配置工具”，选择正确的串口号，然后用默认配置点击链接设备即可打开串口连接设备
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每一个JXN-3001-G2S在出厂时都设置了默认接入我司的测试服务器，服务器的地址是sennor.net,测试端口为565，测试服务器工作时会将任何发过来的信息原路返回，因此可以用来检测我们的透传是否正常工作。
图

如下图所示，我们在发送指令框中输入HelloWorld！，勾选自动加回车，然后单击发送。此时可以看到在信息框中出现了绿色的HelloWorld！这代表是我们发送了这一段文字，在1秒左右的时间，信息框中出现了蓝色的HelloWorld！，这个HelloWorld！服务器在接受数据后返回的，代表着数据通路是正确的。
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