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产品简介

产品概述

JXBS-3001-OBA传感器是一款基于物联网技术、移动互联网技术新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能；采用的NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。

JXBS-3001-OBA传感器广泛适用于校园安全、电梯故障报警、养老院紧急报警、住宅小区安全紧急安全报警以及办公大厦等区域。
功能特点
2G/4G/NB等多种通信模式可选
一键报警，平台、手机响应迅速
支持双向语音对讲
手机APP和微信小程序接警管理
云端地图准确定位
支持报警历史记录查询
远程云端报警监测
产品参数
	参数名称
	参数内容

	工作电压
	220V AC

	拨号方式
	GSM手机卡（不支持电信）

	喇叭响度
	大于80dB

	工作温度
	-10℃~50℃

	工作湿度环境
	小于80%


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	一键报警器
	1台

	GSM卡
	1张（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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使用说明
报警器是220V AC供电。

当发生故障需要紧急求救时，按下面板上按键，就可以拨通预设的电话进行求助，预设电话可以通过平台进行更爱。
使用ID可以在我司云端服务器查询报警器的报警历史记录，云端服务器具体使用请联系我司售后工作人员。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G/NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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