一站式物联网供应平台
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	4G型压力变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-PRESS_4G型

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXBS-3001-P304系列变送器主要由进口测压元件传感器、测量电路、过程连接件三部分组成。

4G传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
功能特点

本产品采用进口的扩散硅压力检测传感器，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	-0.1~60Mpa（可定制）

	探头类型
	进口扩散硅

	精度
	0.5级(默认)/0.3级/0.1级

	介质温度
	0-70℃

	输出信号
	485

	工作电压
	12-24V DC

	负载能力
	0-500Ω

	不灵敏区
	≤±1.0%Fs

	螺纹接口
	G1/2,G1/4,M20*1.5可选

	产品类型
	赫斯曼接头/航空接头/防水接头


4G版本产品参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	产品功耗
	<0.4W

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通


硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	压力变送器设备
	1只

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品支持三种形式的接口，分别为赫斯曼接口、航空插头接头、防水接头。具体产品尺寸图如下图所示：
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图 1赫斯曼带显示
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图2防水接头
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图 3航空插头接头
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图 4赫斯曼接口型
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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