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	土壤电导率温度

变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-Gas_TTL型

	Ver1.0


产品简介

产品概述

土壤电导率温度送器适用于土壤温度以及土壤总盐量（电导率）的测量。该传感器创造性的将电导率、温度二者共同测量，极大的方便了客户系统的评估土壤情况。

经与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定，精度高，响应快，输出稳定。受土壤含盐量影响较小，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。
适用范围

广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
产品参数

	参数
	内容

	供电电源
	12-24V DC

	电导率量程
	0-10000us/cm

	温度测量范围
	-40℃-80℃(可定制)

	电导率分辨率
	10us/cm

	温度精度
	±0.5℃

	响应时间
	<1s

	存储环境
	-45℃-115℃

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	输出信号
	TTL输出

	安装方式
	全部埋入或探针全部插入被测介质

	防护等级
	IP68

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


出厂默认产品适用于测量普通的黄土地、黑土地、红土地。不适用于对于盐分较大的盐碱地、沙地、或者其他粉末状物体的绝对水分测量，单仍可以表征相对水分差别，对于这类型的水分测量应联系厂家做单独校准。
设备硬件连接

安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源（选配）
	1台

	USB转485设备（选配）
	1台

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。TTL信号线接线时注意TXD/RXD两条线不能接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	蓝色
	RXD

	
	黄色
	TXD


出厂默认提供0.4米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

测量方法
地表测量方法

选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到坚硬的物体，按照所需测量深度抛开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，紧握传感器垂直插入土壤，插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。

埋地测量方法

垂直挖直径>20cm 的坑，在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋严实，稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。

安装事宜
（1）测量时钢针必须全部插入土壤里。
（2）避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。
（3）勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。
（4）传感器防护等级 IP68，可以将传感器整个泡在水中。
（5）由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。

配置软件安装和使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑
将传感器通过USB转TTL输出正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转TTL输出或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件使用
软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前TTL输出总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证TTL输出总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

修改波特率和设备地址
在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议
通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。
问询帧

	校验码低位
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0013H
	40014
	土壤温度(单位0.1℃)
	只读

	0015H
	40016
	土壤电导率(单位1us/cm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的土壤电导率值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x15
	0x00,0x01
	0x95
	0xCE


应答帧(例如读到电导率值为1203us/cm)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	土壤电导率值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x03,0xFF
	0xF8
	0xF4


土壤电导率： 

03FF H(十六进制)=1023=>土壤电导率=1023us/cm
读取设备地址0x01的土壤温度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x13
	0x00,0x01
	0x75
	0xCF


应答帧（例如读到温度为-10.1℃）
	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0xFF,0x9B
	0xB8
	0x1F


土壤温度：
当温度低于零度时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃
读取设备地址0x01的土壤温度、电导率值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x13
	0x00,0x03
	0xF4
	0x0E


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	1个无用字节
	电导率
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0xFF0x9B
	00
	0x030xFF
	0xC8
	0xA5


土壤温度：
当温度低于零度时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

土壤电导率： 

03FF H(十六进制)=1023=>土壤电导率=1023us/cm
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