
[image: image1.jpg]


    
	电梯黑匣子

	使用说明书

	JXCT-1001-DT

	Ver1.0


产品简介

产品概述

电梯黑盒子监控系统是一种监测电梯运行状态（楼层、里程数、速度、电梯轿厢门状态）的设备，不需要添加或者修改原有的电梯结构，只需要在电梯轿厢上安装两个传感器即可。
本产品主要用于实时获知电梯运行状态，并可扩展为电梯运行实时监控系统，电梯故障自动报警，救援人员及时展开救援。用户不需要电梯和网络相关的知识，也可轻松使用本产品，操作便捷。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	测量层数
	30层以下

	通讯方式
	以太网

	直流供电
	12V-24V DC

	传输接口
	RJ45 10M/100M自适应

	通信协议
	主动上报/TCP modbus

	DNS动态解析
	支持

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	电梯黑盒子
	1台

	12V防水电源
	1个

	U型光电开关
	1个

	光电限位开关
	1个

	保修卡/合格证
	1份


产品尺寸
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接线定义
电梯黑盒子实物左侧图：
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图中从左到右依次是：
	标号
	功能

	LAN1
	以太网（100M/10M）接口1（连接交换机）

	LAN2
	以太网（100M/10M）接口2（连接交换机）

	COM1
	RS232串口1

	12V接线端子
	12V直流电源输入，与右面接口选择一个使用即可。

	12VDC圆口
	12V直流电源输入，与左面接口选择一个使用即可。


叠加器实物右侧图：                                                                              
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图中从左到右依次为：

	标号
	功能

	Work
	设备工作指示灯，用来指示设备的工作状态

	Net
	设备网络指示灯，用来指示设备的网络状态

	Power
	设备的电源灯，用来指示设备的基本上电情况

	IN1
	GPIO输入接口1（1-4），接光电限位开关

	IN2
	GPIO输入接口2（5-8），连接平层（U型）传感器

	485
	485总线接口（9-10），连接平层（U型）传感器


传感器安装与连接
传感器安装方式与安装方向
如下图所示为U型光电传感器的尺寸，方向为有箭头的一面朝上，如果方向安装错误将导致设备无法正确分析楼层。
传感器正确安装方式应为：
1、确保电梯处于平层时，传感器U 型槽中两对红外对射灯能完全被遮光板遮住。
2、确保传感器正向安装，即传感器侧面的标签处于正方向。
光电平层传感器与电梯原平层传感器组安装在一起，以便借用电梯原平层传感器组配套的遮光板（隔磁板），采集电梯运行状态信号。
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传感器的安装位置
光电平层传感器具体安装位置如下图,安装方式可以选择途中左侧的安装方式，使用螺丝固定安装，也可以使用我司提供的扎带将其与下面的传感器捆绑一起，请注意，捆绑方式千万不要遮挡平层传感器感光口与下面被捆绑传感器的感光口：
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光电限位开关可以用扎带或别的直接固定在电梯轿厢门上方自动开门机上方，关到位开关附近。通过旋转调节传感器后方的螺丝滑阻调节监测距离。传感器监测到开门后，1分钟内未监测到关门即发出异常信号。
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传感器与黑匣子的连接
在上电连接前请连接好传感器，请将我们提供的U型传感器和光电限位传感器接入如图所示的位置，请注意不要接错，如果接入其他位置，可能导致传感器烧毁。
客户可以自行延长传感器的线材长度，最长不超过15米，接线时请保证线序不会错误。
 [image: image8.jpg]



上电与网线连接
最后请使用网线连接叠加器，并接入适配的DC电源，电源请使用设备自带的直流电源，如需自行接入电源，请使用12V电压，0.5A负载电流的稳定的电源，连接如下图所示。
请使用一条网线插入LAN1或LAN2，将我们的设备接入路由器或者交换机，保证能够接入互联网。
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第4章 快速使用

您只需要按照我们快速使用指南操作既可以使用我们的电梯黑盒子。

Step1准备工作
为了方便使用请暂时关闭防火墙。按照第二章的说明连接好线，等待系统启动成功。

Step2 连接设备

打开网络配置上位机，搜索设备打开网络叠加器配置工具
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2.单击“搜索设备”。如下图分别是搜索到设备和没有搜索到设备的状态。请注意在叠加器的蓝色灯常亮的情况下才可以被搜索到。
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图：搜索到设备
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图：未搜索到设备
    Step 3 设置参数

双击设备列表中的设备，在右侧其他选项的WIFI SSID中写入层高。[image: image13.png]L) SNFEEETEV7.0
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选择楼显选项中
①设置电梯总层数，点击初始化楼层，叠加器默认从1到最高[image: image14.png](4] BINHEEETAVI.0
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②若要单独修改某一层，只要选中该层并在“显示名称”栏修改，点击“更改名称”。叠加器自动将该层以上按从小到大排列。
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③点击“保存配置”
4.6楼层显示的修改

初次安装楼显，显示楼层和实际不对应，可在电梯没人使用时在“调试设定”输入实际楼层数，然后点击保存即可。
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第5章传感器连接精讯云

5.1精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

5.2精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
5.3传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过以太网和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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