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产品简介

产品概述

气象百叶箱一种固定式的多合一地面自动观测设备，观测项目主要包括风向、风速、气温、湿度、大气压、光照度、二氧化碳浓度、PM2.5、PM10、氧气浓度、氨气浓度、硫化氢浓度、噪声等气象要素。

气象百叶箱可以广泛应用于城市环境测量，农业监控，工业治理等多种环境，以便采集到更加丰富有效的监测数据。
功能特点

本产品采用高灵敏度数字探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
采用防水型气象百叶箱结构，可以适应在各种环境下应用，数据采集系统精度准确、运行稳定可靠；产品工艺精良、具有良好的抗腐蚀性。

参数指标
传感器参数

	技术参数
	测量范围
	分辨率
	精度
	单位

	温度
	-40-80
	0.1
	±0.2
	℃

	湿度
	0-100
	0.1
	±3
	%RH

	风速
	0-60
	0.1
	±0.3
	m/s

	风向
	16方向
	1方向
	-
	-

	CO2
	0-5000
	1
	±50+3%
	ppm

	PM2.5
	0-999
	1
	±10F.s
	Ug/m3

	PM10
	0-999
	1
	±10F.s
	Ug/m3

	大气压
	10-1200
	0.01
	±0.1
	mbar

	光照度
	0-200000
	1
	±7%
	Lux

	氧气浓度
	0-30
	0.1
	±3F.s
	%

	氨气浓度
	0-100
	0.01
	±3F.s
	ppm

	硫化氢
	0-100
	0.1
	±3F.s
	ppm

	噪声
	30-130
	0.1
	±1.5
	dB

	二氧化氮
	0-20
	0.01
	±3F.s
	ppm

	一氧化氮
	0-250
	0.1
	±3F.s
	ppm 

	二氧化硫
	0-20
	0.01
	±3F.s
	ppm


485通讯参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC

	耗电
	≤0.5W（@12V DC , 25℃）

	输出信号
	RS485输出(Mondbus协议)

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


4G通讯参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	产品功耗
	<0.4W

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通


以太网通信参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	POE供电
	48V标准POE供电（选配）

	传输接口
	RJ45 10M/100M自适应

	通信协议
	主动上报/TCP modbus


系统参数

	参数
	范围

	系统供电
	12-24V

	通信方式
	RS485/4G

	工作温度
	-40-70℃

	工作湿度
	0-95%RH 无凝露


485系统框架图
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份

	百叶箱专用支架
	1件（选配）


产品外观
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行安装，如图所示：
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接口说明

485通讯设备
电源接口为宽电压电源输入，12-24V 均可。485通信的百叶箱接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突；线序说明如下图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

4G通讯设备
设备电源接口为DC供电口，直接接12-24V直流供电即可工作。
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以太网通讯设备
设备分为普通DC电源适配器供电型与POE集中供电型，具体接口如下所示：
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	样式
	说明

	电源
	圆口DC头
	12-24V直流供电

	网口
	RJ45接口
	连接10/100M网线


如上图所示为普通供电版本设备，分为一个DC口供电口和一个防水RJ45网线口。

普通供电方式的传感器需要在接好网线的同时接上直流电源。出厂提供默认50cm线材。
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	样式
	说明

	网口
	RJ45接口
	连接10/100M网线标准POE网线


如上图所示为POE供电版本设备，外设一个防水RJ45口。POE供电时网络传感器仅有一个网络接口，您只需要使将POE网线插入网口即可。

注意，本设备仅支持标准48V国标POE交换机，并不支持24V非标交换机，如果有特殊需求请联系厂商。本POE供电兼容1236和4578两种供电模式。
安装事宜

设备由底部的三个安装螺丝固定，客户可以使用螺丝固定百叶箱设备，固定孔如下图所示位置。
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安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量水平安防，保证安装垂直于水平面。

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。

配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址；

此章节只适用于485通讯方式的百叶箱。
传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员获得帮助。

传感器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。
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然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。

如果的设备是启动浓度传感器，则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”，甲醛传感器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压传感器选择“大气压力传感器”，光照度传感器选择“光照度20W”，氧气传感器选择“氧气变送器”，其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

485通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps、4800bps、9600 bps 可设，出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。
问询帧

	校验码低位
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	单位

	0000H
	40001
	湿度
	0.1%RH

	0001H
	40002
	温度
	0.1℃

	0002H
	40003
	土壤湿度
	0.1%RH

	0003H
	40004
	土壤温度
	0.1℃

	0004H
	40005
	PM2.5
	1ug/m3

	0005H
	40006
	CO2浓度
	1ppm

	0006H
	40007
	气体浓度
	0.1ppm

	0007H
	40008
	光照度高位
	1Lux

	0008H
	40009
	光照度低位
	1Lux

	0009H
	40010
	PM10浓度
	1ug/m3

	000aH
	40011
	大气压力高位
	0.01kpa

	000bH
	40012
	大气压力低位
	0.01kpa

	000cH
	40013
	噪声值
	0.1dB


通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01 的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B



应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH）

	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02 0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D



温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃


湿度：

292 H(十六进制)=658=> 湿度 = 65.8%RH
485通讯常见问题

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能原因如下：

电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。

设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。

波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上。

485 总线有断开，或者 A、B 线接反。

设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω终端电阻。

USB 转 485 驱动未安装或者损坏。

设备损坏。

4G通讯的百叶箱连接精讯云

系统介绍

精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界

（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性

（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看

（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
百叶箱数据查询

当您购买的是4G通讯的百叶箱时，百叶箱带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

百叶箱设备通过4G网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询百叶箱的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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