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	   JXGC-3001-RGL_LoRaWAN
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产品简介

产品概述

JXGC-3001-RGL_LoRaWAN是一款基于物联网技术、移动互联网技术新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能；采用的无线网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。

JXGC-3001-RGL_LoRaWAN传感器是一款智慧公厕专用的有无人判断传感器，采用标准86线盒设计，方便安装，外形整洁美观，设备防水耐用。
LoRaWAN特性
传输距离：城镇可达1km，空旷郊区可达3km

工作频率：ISM 频段 包括433、868、915 MHZ等

调制方式：基于扩频技术，线性调制扩频（CSS）的一个变种，具有前向纠错（FEC）能力，semtech公司私有专利技术

传输速率：几百到几十Kbps，速率越低传输距离越长
产品参数
LoRaWAN参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	220V AC

	拨号方式
	GSM手机卡（不支持电信）

	工作频段
	CN470/EU868/AS923等

	传输距离
	1000米（默认）/3km（理论极限）

	喇叭响度
	大于80dB

	工作温度
	-10~50℃

	工作湿度
	小于80%（相对湿度）、无凝结


传感器参数

	参数
	技术指标

	产品供电
	9V-24VDC

	工作环境
	-40℃-70℃  5-95%RH

	产品功率
	≤3W

	产品尺寸
	86mm*98mm


硬件连接

设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	红外有无人传感器
	1台

	网关
	1个（选配）

	GSM卡
	1张（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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使用方式
第一步，LoRaWAN网关使用电源适配器进行供电。
第二步，若LoRaWAN节点使用电池供电，按下传感器电源按键即可；若LoRaWAN节点使用电源适配器供电，是送我司配送的电源适配器供电即可。
LoRaWAN网关和节点供电后，节点和网关通过无线网络建立连接，传感器将采集到的数据，按照一定的频率上报到网关。
数据查看方式分为两种，一是在LoRaWAN网关内；二是用户可以在自己的私有服务器或者TTN服务器查看数据。
注意事项
LoRaWAN网关的使用请查看网关使用说明书

在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

LoRaWAN网关需放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处理

数据协议
上报数据格式
	名称
	头(2)
	数据长度(1)
	数据(4*N)
	错误码()2)
	CRC(2)

	说明
	固定-FAAD
	此字节之后的所有字节
	每4个字节为一个数据
	显示设备状态
	CCITT-CRC16


以例子解析说明：
fa ad 08 00 00 01 17 00 00 01 20 00 00 28 bf

fa ad-固定头 2字节
08-数据长度 1字节
00 00 01 17与00000120 为两个数据，每个数据为4个字节
00 00-错误码 2字节
28bf-CRC校验 2字节 采用的标准CCITT-CRC16校验
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