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使用说明书
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产品简介

产品概述
该模块是一款工业级USB转RS485转换器，应用在485总线工业自动化控制系统中。具有通信速度快，安全可靠，外观美观，安装方便。
功能特点


采用标准的 Modbus-RTU 协议，地址、波特率可通过上位机软件设置，可挂接在 485 总线中使用。
主要参数

	参数
	技术指标

	供电电源
	12-24V DC

	设备接口
	RS485

	接线形式
	接线端子

	传输介质
	双绞线或屏蔽线

	输出
	RS485标准Modbus

	设备工作温度
	-20-60℃

	设备工作湿度
	0%RH-85%RH

	外形尺寸
	82×51×32mm


硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	USB转485模块
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485连接线
	1根

	保修卡/合格证
	1份


外形尺寸
下图是传感器的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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传感器端子定义
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（1）辅助工作电源DC 9-24V
（2）输入端外接USB转485设备连接模块
（3）输出端为外接usb转485连接线到电脑
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配置软件安装和使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
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