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第1章 产品简介

1.1 产品概述

进入世纪以来，随着科技进步和时代的发展，传统的施肥、灌溉方式和设备已经不能满足现在农业或园林发展的要求；我司根据几年多地区实地考察，自主研发设计了一套现代灌溉设备——“水肥一体机”。

设备适用于温室大棚、果园、蔬菜以及园林大田园艺等领域。

1.2 功能特点
· 功能强大，即可用于固态肥也可用于液态肥
· 注肥压力大可适应于滴灌、微喷、喷灌、卷盘、指针喷灌机等不同灌溉形式
1.3 产品优势
· 采用铝合金框架结构，坚固耐用、结构简单，使用方便
· 电器件均使用工业一线品牌，管道使用化工级耐高压、耐腐蚀管道
· 快速接头管路连接，安装快速简便
· 节水、节肥、增产、环保、省人工、操作简单
1.4 主机参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	380V

	经济板外形尺寸
	60*34*75cm

	进水\出水肥管道接口
	DN25  PVC材质

	吸肥接口
	DN15  PVC材质

	混肥搅拌桶加水接口
	DN25  PVC材质


1.5 水泵电机参数

	型号
	功率（KW）
	电压（V）
	转速（r/min）

	BJZ-150T
	1kW
	380
	2900


1.6 产品功能

	型号
	功能

	JXSF（单路输出）
	（1） 工业级304不锈钢水泵（非普通家用泵可比）

（2） 注肥流量0-250L

（3） 注肥最大压力5.5公斤

（4） 电压表实时显示电压数值

	JXSF型号系列水肥机，均采用铝合金框架结构，结构简单、安装牢固，使用方便，采用380V电源供电



第2章 硬件连接
2.1 产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	水肥主机
	1台

	安装配件
	若干

	保修卡/合格证
	1份


2.2 产品外观
JXSF智慧灌溉设备根据使用环境以及灌溉的面积设计，均可使用220V或380V的供电，并且 灌溉面积的大小，取决于水泵的功率。

本机型水肥机采用虹吸原理，单通道吸肥和施肥，不锈钢水泵，自动浇水。适合单棚单户或者小规模简单浇水施肥。主机如图所示：
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2.3 配件说明

（1）控制主机

控制主机的外壳和按键使用高质量的ABS材料制作而成，轻质、防水、防腐耐用的优点，控制主机内部有复杂的电路接线，并且装有交流接触器等控制器件，以保证控制主机的安全性以及功能性的实现，如图所示：
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注：主机内部复杂的电路接线，出库时都已接好，只要给主机正常供电即可，禁止动电源线意外的任何线路。

（2）不锈钢增压水泵

我司根据主机使用环境、灌溉范围以及使用频率，选择不同转速、功率的水泵，满足主机在各种环境的使用需求，如图所示：
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（3）铝合金框架和PVC管道

主机使用轻质、结实、防腐耐用的不铝合金框架作为支撑，以保证主机正常运转工作；同时使用加厚、耐压、耐酸碱的PVC管，进行管道之间的连接，保证施肥的正常进行。如图所示：
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第3章 安装和使用说明

3.1 安装说明
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（1） 图中进水口与出水口可接DN25水管，进肥口可接DN15水管。
（2） 肥料桶安装客户要求选配，客户也可自行购买。
3.2 接线说明

智慧灌溉设备采用380V供电即可。供电后需观察电机转向，如果反转，需交换任意两相接线。
3.3使用说明
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（1）图中黑色按钮为开关按钮，顺时针为打开水肥一体机，逆时针为关闭水肥一体机。

（2）中间按钮为数显电压表，可以实时监测电压数据。

（3）红色旋转按钮为急停按钮，当发生紧急事件时按下此按钮，水肥机立即停止工作。当紧急事件解除后在顺时针旋转急停按钮，此时水肥机才可正常使用。
3.4安装注意事项

（1）本机使用的电源是三相380V，最小工作电压330V，最大工作电压是450V。超过这个范围请不要使用。本机总功耗小于 2.5KW。选配电源线不小于 2.5 平方国标铜线,进线侧需加装漏电保护器。
（2）安装完毕后首先检查，操作台电压显示器各项电压是否 在允许范围内，各电压间是否平衡。
（3）检查水泵转向是否正确。如果接线不正确调整水泵输出相线顺序。
（4）使用前需要排气，否则压力达不到额定输出。

用户在没有和我司技术人员沟通的情况下，不得私自拆卸电器件，造成故障不予质保。

3.5使用注意事项

（1）冬季0度以下，水泵和管道流量计必须放水，否则冻裂不予质保。
（2）电压不得超过正常的使用范围，否则热保护停止工作。

（3）施肥机必须在泵房内使用，不能雨淋日晒，否则电器件短路老化。

（4）夏季温室大棚内，施肥机不得在大棚内，潮湿会导致施肥机短路老化。
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