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 产品简介

产品介绍
JX-3001-TR系列便携式土壤检测仪是我司研发的一款具有高性价比的土壤成分检测设备，可以检测土壤养分、重金属以及微量元素等。

产品采用先进的冷光源、数字化线路及程序化设计，使用高亮度的LED灯光源，保证光源波长的稳定；搭载4.3寸全彩液晶显示屏，可以直观显示检测数据，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。
功能特点

检测精准：依据国家检测标准研发，广泛适用于生产生活废水的检测。

光源优势：采用进口光源，光学性能极佳，寿命长达10万小时。
操作智能：设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

智能打印：可设置检测完成自动打印浓度结果，或选择手动打印模式。

连续测量：检测样品多，可开启连续检测模式，具备更高的检测效率。

性价比高：配备完善的耗材试剂，价格低、用量少、经济实惠。

产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12V DC

	功率
	≤10W

	重复性误差
	≤0.1%

	线性误差
	≤0.2%

	灵敏度
	红光2.45x10-5 

蓝光≥3.17x10-3 

绿光≥2.35*10-3 

橙光≥2.13x10-3

	波长范围
	红光: 680±2nm

蓝光: 420±2nm

绿光: 510±2nm 

橙光: 590±4nm

	数据打印
	内置高档-键式热敏打印机

	显示方式
	4.3英寸全彩液晶屏

	数据存储
	1000条

	工作环境
	5-40℃，≤85%

	仪器尺寸
	470mm*355mm*155mm

	仪器重量
	约5kg

	比色方式
	比色管


1.4产品型号
	型号
	参数

	JX-3001-TR01

（低配版）
	土壤氮/磷/钾等
主机（无打印机）+ 配件

	JX-3001-TR02

（标配版）
	土壤氮/磷/钾等
主机（内置打印机）+ 配件

	JX-3001-TR03

（中配版）
	土壤氮/磷/钾,PH,有机质

主机（内置打印机）+配件

	JX-3001-TR04

（高配版）
	土壤氮/磷/钾,PH,有机质，盐分
主机（内置打印机）+配件+盐度计+土壤PH酸度计

	JX-3001-TR04

（全配版）
	土壤氮/磷/钾,PH,有机质，微量元素，盐分
主机（内置打印机）+配件+盐度计+土壤PH酸度计


硬件连接

产品清单

	名称
	数量

	便携式土壤速测仪
	1台

	便携式试剂
	1箱

	电源适配器
	1个

	使用说明书
	1份

	操作流程图
	1份

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

便携式土壤速测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品界面和功能说明
产品界面说明
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图2.操作主菜单界面
屏幕采用4.3寸液晶显示屏，主界面显示有养分分析，中微量元素分析，数据处理，设置，帮助，屏幕右上角显示系统的当前时间，屏幕右方有7个按键，依次对应“上下左右键、设置键、返回键、确认键”。

操作界面说明

（1）在主界面，光标会默认在第一项“养分分析”，可以通过左右键和上下键选择“中微量元素分析”、“数据管理”、“设置”“帮助”选项，按下确认键即可进入对应的界面。

（2）在养分分析界面和中微量元素分析界面依次有不同物质不同浓度的量程目录列表。在养分分析界面和中微量元素分析界面，客户根据自己的需要，选择合适的测量范围，按下确认键就可以进入空白校正界面，客户需要放置空白试剂（加浸提剂）进行校正，校正完成后，进入样品测量界面，客户需要取出空白试剂，在样品测量界面，客户放入待测样品试管，按下“确定”键等待检测结果，测量完成后会自动进入结果分析界面，在结果分析界面显示此时的结果，并自动打印。

（3）在数据管理界面，有两个选项“查询|打印历史数据”“删除全部历史数据”，选择“查询|打印历史数据”时，会进入历史数据界面，客户可按上下键切换不同的数据，按下确定键即可打印当前显示的数据；当客户选择“删除全部历史数据”选项时，按下确定键会删除全部历史数据。

（4）在设置界面，有“自动打印”“修改时间”“系统升级”“其他设置”“恢复出厂设置”选项，客户可以根据自己的需要，进行设置，如设置时间，按下确定键会进入设置时间界面，左右键是选择年月日时分秒，上下键是加减。
（5）在帮助界面，是我司的售后服务热线，如有问题，可随时电话咨询。
使用说明

检测仪放置好后，按下开机键后，应保持检测仪预热一分钟；

在分析之前，请先对水样进行预处理；

测量时先进行空白对照，空白对照的目的是减少测量误差；

实验人员在测量前请先擦干试管壁，再把待测试管放入比色池中，进行测试；

测量过程中请保持比色池防护盖密闭；

防止长时间暴露在空气中落入杂物影响结果；

若有误操作，请及时断电。

若发生其他情况，请联系我司售后，严禁私自拆卸分析仪。

附录
质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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