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	便携式土壤检测仪使用说明书

	JXBS-3001-SCY-PT2

	Ver1.0


产品简介

产品概述
我司研发设计的便携式土壤检测仪，采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的检测技术设计而成一款全新的智能化手持式检测仪。

检测仪采用了数码管背光显示，可以实时显示读数，弱光条件下仍可清晰读数，使用了国际大厂的数字化芯片设计的检测电路可以做到非常高的灵敏度和出色的重复性。外壳采用工业专用的高强度复合塑料，强度高手感好，兼具有防水防尘防爆等功能。

通过检测的数据来进行改善土壤，让农作物处于最佳的生存环境，从而提高产量，并且极大的方便了客户系统的评估土壤情况。

功能特点

即插即测，无需试剂
背光显示，操作简单
多数据测量，准确掌握土壤肥力
3寸TN液晶显示屏，有背光，弱光下也可清晰读数
产品参数

	参数
	技术指标

	供电方式
	3节7#电池供电

	显示方式
	3寸TN液晶显示屏

	水分测量范围
	0-100%

	水分精度
	0-53%（±3%）/53-100%（±5%）

	水分分辨率
	0.1%

	温度测量范围
	-20℃-60℃

	温度精度
	±0.5℃

	温度分辨率
	0.1℃

	pH测量范围
	3-9pH

	氮磷钾范围
	0-1999mg/kg（mg/L）

	氮磷钾精度
	±2%F.S.

	氮磷钾分辨率
	1mg/kg（mg/L）

	电导率测量范围
	0-10000us/cm

	工作温度
	-20℃~50℃

	工作湿度
	0~90%（相对湿度）、无凝结


注：此为本系列产品的所有可测参数详情，请以实际购买产品为准。
产品介绍
产品清单
	名称
	数量

	土壤检测仪
	1台

	合格证/保修卡
	1份


外形尺寸与操作面板

如下图所示，设备外形尺寸为170*78*29mm（长宽高），外置土壤设备尺寸为142*45*15mm其中钢针长度为70mm。
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在设备正面有3寸TN液晶显示屏，同时还有6个操作按键，分别为开关键、Menu键、上翻键、下翻键、SCAN（OK）键和HOLD（返回）键。
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系统菜单与设置

按键功能说明

	按键
	说明
	操作方式

	开关键
	用来开机关机
	长按

	菜单键
	用来调出系统配置菜单，或者在系统配置菜单中返回主界面。
	长按

	上翻键
	在菜单中用来向上翻页，或者减小数值，在主界面切换显示的土壤参数。
	短按

	
	在输入数值时切换输入个、十、百千位，在主界面切换显示的土壤参数
	长按

	下翻键
	在菜单中用来向下翻页，或者增加数值。
	短按

	
	在输入数值时切换输入个、十、百千位
	长按

	SCAN（OK）键
	用来保存修改数值，或者进入下一级配置菜单
	短按

	HOLD（返回）键
	用来返回上一级配置菜单，并不保存修改数值
	短按

	
	开启背光
	长按


开关机

长按开关键1秒钟，按键板右上角的灯会闪烁2下，设备开机；

开机情况下长按开关键3秒钟，按键板右上角的灯会常亮，设备关机。

打开背光

长按HOLD（返回）键打开背光，打开后再次长按关闭。

切换显示参数
在主界面短按上翻或者下翻键可以切换显示的土壤参数，顺序一般为PH、电导率、氮、磷、钾。
配置菜单介绍

长按菜单键进入配置菜单，此时界面上不再显示土壤数值，而是显示ConF 001的字样，此时进入配置菜单，按上翻或者下翻键可以选择不同的配置子菜单。
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	配置菜单
	介绍
	下设功能

	ConF 000
	自动关机时间
	修改自动关机的时间，单位为秒


自动关机设置

在ConF 000页面下短按SCAN（OK）键进入

选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 000 
	自动关机时间设置
	可调
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