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产品简介

产品概述

JXBS-3001-YL系列雨量传感器，是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器，分为ABS材质和不锈钢材质两种。

我司研发的传感器外型小巧轻便，便于携带和组装，用于测量自然界降雨量，同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出，以满足信息传输、处理、记录等的需要。

广泛适用于气象台（站）、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门，可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。

产品特点

精度高：采用电子电路和微电脑技术，输出脉冲肥分辨率是0.2mm，每输出一个脉冲代表降雨0.2mm。

容许测量的降雨强度范围最大：传感器降雨强度测量范围是0.1mm—3mm/分钟，最高可达5mm/分钟。
计量误差最小：雨量计的误差国家标准是±4%，但我司传感器是按照国际气象组织标准研制生产的，误差小于±3%。
产品优势

（1）成本低，实用性极强，可长期在野外使用。

（2）体积小，操作简单，性能可靠。

（3）采用ABS工程塑料制成，不起锈。

（4）承水口采用ABS塑料注塑和铝合金材质，光洁度高，滞水产生的误差小。

（5）内部翻斗制造精良，产生的摩阻力小，因而反应灵敏，产生误差小。

（6）内部底盘设有水平调节气泡，可以辅助底角将设备调整到最佳水平度。

（7）底部采用铁片和膨胀螺丝固定，保证产品性能稳定和工作可靠。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0.01mm～3mm/min

	分辨率
	0.2mm

	精度
	0.2mm

	测量误差
	±3%

	响应时间
	小于1秒

	通讯方式
	脉冲型

	波特率
	2400/4800/9600

	供电方式
	12V-24V DC

	耗电
	<1W

	工作温度环境
	-10-50℃

	工作湿度环境
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	承水口径
	ABS材质：164mm

	
	铝合金材质：200mm

	外观材质
	ABS材质

	
	不锈钢材质


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	膨胀螺丝
	4个

	铁片
	2个

	螺帽螺丝
	4个

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸和内部结构

外观尺寸

下图是传感器的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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内部结构

下图是产品内部结构说明，如图所示：
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接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可。脉冲信号线接线是黄色，线序说明如下图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	脉冲信号线


注意：在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
安装说明

（1）首先使用我司配送的螺丝将贴片固定在传感器底部，同时将膨胀螺丝安装在铁片对应的位置。

（2）确定好安装位置，再根据传感器底部膨胀螺丝之间的距离，进行打孔或者安装。

（3）将传感器固定到需要安装的位置，并观察水平泡（黄色的）维持在中间的位置；使传感器保持在最佳水平度，确保雨量数据的准确性。

（4）传感器发货前，内部的翻斗使用扎带捆绑，使用前需剪掉捆绑翻斗的扎带。

（5）上述步骤完成后，设备上电设备即可工作。

注意事项

（1）请检查包装是否完好，并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符；如有问题请尽快与我公司售后联系。

（2）使用传感器之前，请详细阅读产品说明书或咨询我公司售后工作人员。

（3）确认电源输出电压是否正确，电源的正、负与产品的正、负接线方式是否和说明书一致，错误的接线会导致设备烧毁。

（4）设备的固定，必须使用我司配送或者尺寸相对应的膨胀螺丝。
附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。

