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产品简介

产品概述
JXBS-3001-CO系列传感器专用于一氧化碳气体的检测。采用先进的电路设计和温度补偿技术，使变送器性能更加优越、测量更加稳定、准确。 

传感器广泛应用在城市安防、小区、公司、学校、家庭、别墅、石油、化工、燃气输配等存在一氧化碳气体的场所。                
产品优势
采用高精度、高稳定性的气体探头
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快

具有声光报警功能

低功耗，使用寿命长

体积小、重量轻，安装调试方便

产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池

	响应时间
	＜1s

	耗电
	≤0.15W（25℃）

	工作温度环境
	-10~50℃

	工作湿度环境
	0~95%相对湿度、无凝结


硬件连接

产品清单

安装前请检查设备清单

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	配件
	若干

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
下图是传感器的外观尺寸图，根据外观尺寸合理安装产品，如图所示：
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产品功能说明
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传感器两侧各有一个指示灯，是报警灯。传感器外侧还有一层金属窗网的检测孔，一方面是检测气体的通道，另一方面是可以防止蚊虫的进入，保护传感器的探头。

当检测到空气环境中有一氧化碳气体时，传感器两侧的灯就会一直常亮，同时传感器内部的蜂鸣器会发出声响，当空气中无一氧化碳气体时，两侧的灯不亮，同时蜂鸣器不响。
安装说明

（1）报警器安装位置：一氧化碳气体比空气轻，报警器应安装在距天花板约0.3米，距一氧化碳的气源半径1.5米范围内，并且通风良好处。

（2）禁止安装位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置
（3）禁止安装时间：

房屋未装修和装修完房屋全面通风不足5天的
屋内打造或购置新木家具，全面通风不足3天的
使用或喷雾：灭虫剂空气清洁剂、胶水、发胶等全面通风不足4小时间的
注意事项

（1）每月一次用吸尘器吸去报警器表面的积尘
（2）不要用清洁剂或溶剂擦拭报警器。化学物品会永久性损坏或短暂性污染感应头
（3）避免在报警器附近喷洒空气清新剂，发胶，油漆或其他的气雾剂
（4）探测的精确度受报警器自身，安装环境的温度、湿度等因素的影响 最好的安装环境空气温度: 20°C±5°C; 空气相对湿度：50% )
（5）报警器应远离手机等有电磁干扰的地方
（6）保持报警器远离腐蚀性或不利的物质，不要让报警器常处于含高浓度的一氧化碳的空气中，这样会缩短报警器的寿命
质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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