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 产品简介

产品介绍
JXBS-3001-EGA系列汽车尾气分析仪是我司研发的一款具有高性价比的汽油车尾气分析设备，搭载2.8寸全彩液晶显示屏，可以检测碳氢化合物、一氧化氮、一氧化碳等气体。

功能特点

检测精准：依据国家检测标准（GB 18285-2018）研发，广泛适用于汽油车辆的检测。

传感器优势：采用进口及电化学，热释电传感器，光学性能极佳。
操作智能：设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

历史数据：在查看保存的数据的同时，对于数据可以随时打印。
性价比高：配备完善数据分析，价格低、经济实惠。

设备校准：长期使用后可以进行一键校准无需人工重新标气校准。
产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	220V AC

	产品尺寸
	323mm*230mm*185mm

	测量方式
	NDIR和电化学


1.4尾气分析仪检测参数

	尾气分析仪检测参数

	气体种类
	测量范围
	示值允许误差
	分辨率

	
	
	绝对误差
	相对误差
	

	HC
	0～5000ppm
	≤±25ppm
	≤±5%
	1ppm

	CO
	0~100wppm
	≤±50ppm
	≤±5%
	1ppm

	CO2
	0~100wppm
	≤±50ppm
	≤±8%
	1ppm

	No
	0～5000ppm
	≤±50ppm
	≤±8%
	1ppm

	O2
	0.1～30.0%
	≤±0.3%
	≤±2.5%
	0.1%

	注：表中所列绝对误差和相对误差，满足其中一项要求即可


1.5产品型号
	型号
	参数

	JXBS-3001-EGA

（标配）无打印机
	检测气体：HC、CO 

无打印机

	JXBS-3001-EGA

（标配）有打印机
	检测气体：HC、CO 

带打印机

	JXBS-3001-EGA

（全套）无打印机
	检测气体：HC、CO、CO2、O2、NO
无打印机

	JXBS-3001-EGA

（全套）有打印机
	检测气体：HC、CO、CO2、O2、NO
有打印机

	JXBS-3001-EGA

(标配+CO2)无打印机
	检测气体：HC、CO、CO2
无打印机

	JXBS-3001-EGA

(标配+CO2)有打印机
	检测气体：HC、CO、CO2
有打印机

	JXBS-3001-EGA

(标配+NO)无打印机
	检测气体：HC、CO、NO
无打印机

	JXBS-3001-EGA

(标配+NO)有打印机
	检测气体：HC、CO、NO
有打印机

	JXBS-3001-EGA

(标配+O2)无打印机
	检测气体：HC、CO、O2
无打印机

	JXBS-3001-EGA

(标配+O2)有打印机
	检测气体：HC、CO、O2
有打印机


硬件连接

产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.尾气分析仪外观图

尾气分析仪的外壳材质为金属，外观呈黑色，各部分如上图所示。
产品界面和功能说明
产品界面说明
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图2.操作主菜单界面
屏幕采用2.8寸液晶显示屏，主界面显示有尾气检测，设置车牌，记录查询，设置时间，设备校准，屏幕右上角显示系统的当前时间，屏幕右方有4个按键，依次对应“Esc键、▲键、▼键、Enter键”。

操作界面说明

第一个界面（主界面）中▲▼控制选择那个目录,Enter(确认)键控制进入界面,ESC键控制无控制机制.   
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第二个界面（尾气检测）中可观察检测出的尾气，长按Enter控制数据的保存,保存的数据可在记录查询中查找并进行打印，ESC返回主页面.
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第三个界面（设置车牌）中长按Enter控制修改那一位,▼▲控制向上或者向下选择，修改完成后长按Enter控制保存车牌号；产品开机时默认军A AAAAA开头，可选择国内所有车牌号，数字，26个大写字母；ESC返回主界面
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第四个界面（记录查询）中▲▼控制查找你存储的车牌号,最多可显示10位.Enter控制打印机进行打印,ESC键返回主界面
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第五个界面（设置时间）中Enter键控制年份的选择,依次是年月日小时分钟，修改完成后长按Enter保存，ESC键返回主界面。
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第6个界面（设备校准）中▲▼控制具体校准哪一项，enter进入校准页面，校准开始时屏幕会自动弹出校准提示且完成后自动返回界面；ESC返回主界面。
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使用说明

产品内置探头多为NDIR型传感器；每次开机需要进行8分钟预热方可达到最大精度，如情况紧急，可预热2~3分钟后进行测试。

检测仪放置好后，按下开机键并预热完成后，请与人在无紧急情况下，应在通风处校准设备进行测量。

在进行测试的时候将手柄置于汽车排气孔中进行测量。

若有误操作，请及时断电。

若发生其他情况，请联系我司售后，严禁私自拆卸分析仪。
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