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第1章 产品简介

1.1 产品概述
家居环境检测仪是我公司推出的一款新型空气质量检测产品。可实时检测空气环境中PM数值、甲醛、温湿度等一系列居家环境的相关参数。

产品广泛适用于新车、新房、老人房、母婴房、儿童房，学校、办公楼以及酒店等多重环境检测场所。
1.2 功能特点

· 2.8寸TFT彩色屏幕显示方式
· 内置精确时钟模块
· PM2.5采用激光检测原理，测量精确
· 采用进口的温湿度检测模块
· 功耗低，待机时间长
· 界面可实时显示空气质量状况
1.3 参数指标
1.3.1 主要参数
	参数名称
	参数内容

	工作电源
	5V USB充电或3.7V可充锂电池

	电池容量
	1500mAh

	充电接口
	5V 1A适配器或USB插口

	显示方式
	彩屏TFT

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结

	息屏时间
	20s（默认）

	外形尺寸
	70*40*90mm

	充电时长
	≥5小时(5V 1A充电头)


1.3.2 探头参数
	参数名称
	参数内容

	PM2.5量程
	0~999ug/m3

	精度
	读数的±10%

	分辨率
	1ug/m3

	温度量程
	-20~50℃

	精度
	读数的±0.3℃

	分辨率
	0.1℃

	湿度量程
	0~100%

	精度
	读数的±3%

	分辨率
	0.1%

	甲醛量程
	0-5ppm

	精度
	读数的±3%F.s

	分辨率
	0.01ppm


注：产品具体的参数检测组合，以产品网站详情为主
第2章 硬件连接
2.1 产品清单

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	家居环境检测
	1台

	USB线
	1条（选配）

	5V 1A充电头
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份


2.2 产品外观尺寸

下图是产品的外观尺寸以及界面说明，如图所示：
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第3章 功能说明
3.1 开关机
长按开机键进入数据显示界面；在开机状态下，长按开机键设备就会进入关机状态；短按开机键，设备进入息屏状态，在短按一下开机键，可以唤醒设备，进入数据显示界面。

3.2 报警功能 
设备报警功能可以通过上位机进行设置，默认不开启报警功能。

若设备设置报警，当检测数据低于或高于设置报警的报警值，设备界面对应的数据字体变红，同时内部蜂鸣器会发出声响；当检测数据高于或低于设置报警数值，界面显示数据的字体不再是红色，蜂鸣器不再发出声响。
若设备处于报警状态，可按一下开机键，进行消警，此时设备界面显示的数据依旧是红色字体，但蜂鸣器不再发出声响。
若设备触发报警，3分钟内无操作，报警频率会降低，之后是按照1小时为单位，报警频率进行逐渐降低。

3.3 充电说明

设备处于关机或者开机息屏状态，充电时，屏幕会亮起，提示正在充电，等待20秒（默认）会息屏，此时设备还是处于充电状态；当电量充满时，屏幕会一直常亮。

3.4 注意事项 

（1）若设备在息屏状态下触发报警，若要消警，需要连续短按两次开机键；短按一下开机键，屏幕会先亮起，再按一下开机键，蜂鸣器不再发出声响。
（2）若设备触发报警，3分钟内无操作，报警频率会降低；之后是按照1小时为单位，报警频率进行逐渐降低。
（3）PM探头在充电状态下，会一直工作。 

（4）PM探头有休眠（默认3分钟）和工作时长（默认30秒）。
（5）设备充电，不能等到电量显示红格再充电，会影响电池的使用寿命

第4章 附录
4.1 质保和售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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