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一、传感器设计思路和编程样式
1.编程思路
设计思路：传感器搭配信号转换电路最终以电压的方式输出，连接Arduino板的模拟接口。

1.参考程序

#define adPin A0
u16  gas_concentration;               //气体浓度变量
u16  calibration;                    //校准值
u16  Zero_value;                   //零点值

void setup()
{
   Serial.begin(115200);            	//设置波特率
}
void loop()
{
   
   int n = analogRead(adPin);        	//读取模拟口的数值,因为ATmega 2560 AD精度为10位，故返回值范围为0~1023
   n = n * 4.888;                    	//将返回值换算成毫伏
   /***********************标定************************/
//探头信号输出为线性输出，分正极性和负极性探头
/****正极性****/
 gas_concentration=（n -Zero_value）*calibration；
//   calibration：校准值，通过标气进行标定		
/****负极性****/
 gas_concentration=（n -adNum[0]）*calibration；
//   calibration：校准值，通过标气进行标定					
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}
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