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[bookmark: _Toc15638]一、产品简介

[bookmark: _Toc13010]此开发板是我司针对于2电极和3电极电化学探头检测不同的气体含量而开发。此开发板支持USB输出，供电方式支持5V供电或者USB供电。此开发板是基于STM32F030F4P6芯片，采用精密运放芯片GS8552采集电化学探头的输出信号，经过算法处理，可以用USB的方式输出。我司提供开发例程，模块，客户可以通过更改部分电路以及例程实现相应的功能。

[bookmark: _Toc29526]二、具体参数

	参数
	技术指标

	输入电源
	5V DC/USB供电

	输出方式
	USB输出

	尺寸
	82mm*35mm*16mm(长*宽*高)

	储存温度
	-25OC - +85OC

	工作温度
	-10OC - +70OC

	重量
	0.05kg



3、 [bookmark: _Toc2765]工作原理图

[image: 1617861107563_DFAF6A0E-2F98-4013-9959-1DE773490FF5]
图一 总原理图

如图一所示，这是总原理图，包含降压模块、ADC采集模块、STM32F0303F4P6单片机最小系统模块、USB通讯模块。

[image: 1617853140426_39C7188A-515D-4180-973C-6DD94CE7ADF4]
图二 电源模块

如图二所示，这是基于AMS1117-3.3V的降压电路，可以把输入为5V的电压转换成3.3V输出。
[image: 1617861413107_A3C2F2A7-AC33-481a-A624-8FFE6301DBF8]
图三 ADC采集模块

如图三所示是ADC采集模块，使用的是GS8552运放芯片，该GS8552放大器是单电源，微功率，零漂移CMOS运算放大器，放大器提供带宽为1.5MHz，轨对轨输入和输出，单电源操作从2.1V到5.5V。本采集模块支持2电极和3电极电化学气体探头。C是对电极，W是工作电极，R是参比电极。
关于2电极和3电极的修改说明
1）若使用2电极电化学探头，C4应焊接0R电阻，R3应焊接100R电阻；
2）若使用3电极电化学探头，C4应焊接10nF电容，R3应焊接10K电阻。

[image: 1617860223871_A1D310E0-B8E2-4e4e-954C-2A2F53E49478]
图四 单片机模块

如图四所示，这款单片机是STM32F030F4P6，它的工作电压是2.4V-3.6V，封装是TSSOP，有20个引脚，最大频率是48MHz，具有各种增强型外设和 I/O。 有如 I2C、SPI 和 USART 等通信接口，以及 12 位 ADC、16 位计时器和一个高级控制 PWM 计时器。供电电源5V或者USB供电均可。

[image: 1617860253600_34055612-5993-439b-A454-CACFE20B77F8]
图五 USB模块

如图五所示，是基于CH330的数据传输模块。CH330是USB转串口芯片，用于为计算机扩展异步串口，或者将普通的串口设备升级到USB总线。

[bookmark: _Toc16080]四、编程和标定思路

1. 编程思路
1）adc采集
一路adc采集，单片机处理采集到的数据，对采集到的数据进行软件滤波处理，得到一个较为稳定的数值。
2） 输出方式
此款开发板是通过USB输出的，原理是通过一款串口转USB芯片，让单片机通过串口发送的数据转换成USB输出到上位机如PC机。
2. 标定思路
模拟量和检测气体的浓度有一定的线性关系，根据线性关系，进行零点和满点标定。
3. 参考程序
1）采集程序
#define A  101
u32 caiji[A];
uint32_t ADC_Check(void)//采集处理程序
{
	uint16_t i,j,k,h;
	u32 ResultI2;
	for(i=0;i<A;i++)
	{
		while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
		caiji[i]=(uint32_t)ADC_ConvertedValue[i];
		for(j=0;j<500;j++)
		{;}
	}
	for(j=0;j<A-1;j++)           //排序取中值
	{
		for(k=0;k<A-j-1;k++)
		{
			if(caiji[k]>caiji[k+1])
			{
				ResultI2=caiji[k];
				caiji[k]=caiji[k+1];
				caiji[k+1]=ResultI2;
			}
		}	
	}
	ResultI=caiji[(A-1)/2];
	ResultI=ResultI*3300;
	ResultI=ResultI/4096;	
  ADC_ClearITPendingBit(ADC1,ADC_IT_EOC);
  ResultI1 = ResultI;
	return ResultI1;
}
2）标定程序
void Tiaozheng()
{	
	dianliu=ResultI1;//**ADCcheng/ADCchu+ADCjia;
	
	if(dianliu_0<=dianliu<=dianliu_1)
	{	
		dianliutrue=I1*(dianliu-dianliu_0)/(dianliu_1-dianliu_0);
	}	
	else if(dianliu_1<dianliu)
	{		
		dianliutrue=I1*(dianliu-dianliu_1)/(dianliu_1-dianliu_0)+I1;
	}
}
3）主程序
void main()//主程序
{
u8  test[10];
  	ReadInf();
	Systick_Init();
    InitALL();
	GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);//点亮状态灯
	 while (1)
	 {	 
		ADC_Check();     //模拟量采集
		Tiaozheng();		// 标定
Test[0]=dianliutrue>>8;
Test[1]=dianliutrue;
		USART_SendBuf(test,2);	//串口发送
		delay_ms(100);	
	 }
}

[bookmark: _Toc25408]五、开发板外观图

[image: 1618034368418_3CCED87F-7274-44e2-B472-2B0142EEE5D1]
[bookmark: _GoBack]图六 开发板PCB图
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