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一站式物联网供应平台

 


	在线水上油膜检测器

	使用说明书

	           JXSZ-3001-SMY

	Ver1.0


产品简介

产品概述
采用紫外荧光法监测水面是否含油，根据石油及其芳香族化合物和共轭双键化合物吸收紫外光后发射出的荧光分析水面是否出现溢油污染。

利用油类的激发光谱和荧光光谱特性，将365nm峰值波长的激发光照射到水面，荧光物质吸收激发光的能量，释放出365nm的波长的荧光，此时荧光接收端检测到荧光判断水面溢油，可检测挥发油、灯油、轻油、重油、苯、大豆油、鱼肝油等。
	参数名称
	参数内容

	检测原理
	紫外荧光法

	检测对象
	水面上的浮油油膜

	检测距离
	2m

	光源
	半导体激光二极管

	协议
	Modbus

	防护等级
	IP65

	环境温度
	-10-50℃95%RH以下

	样品条件
	无结冰

	电源
	12vDC

	通讯方式
	RS485

	尺寸
	211mm*145mm（长*宽）

	功耗
	<16W


主要参数

 1.3适应环境

适应于工业污水的排放口检测，城市自来水厂入水口检测、水电站水轮机的进水监测、石油泄漏监测等多种环境场景应用，防止含油废水流出。

1.4水上油膜检测器的使用背景

油品使用环节：在油品的开采、储存、运输、生产以及使用等诸多环节中，除了正常生产用水或者设备清洗用水。

突发意外事件：发生意外事件，或者设备发生“跑、冒、漏、滴”都会产生含油废水。
含油废水的危害：含油废水几乎遍及整个工业领域，行业范围广阔，是一种量大面广且危害严重的废水。
突发漏油事件：除了上述常规水中游监测的话总要性以外，突发漏油事件的危害和影响也非常大。
系统框架图
（1）本传感器可以连接单独使用，首先使用9-24V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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（2）本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	水面油传感器
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	USB转485设备
	1台（选配）

	12V防水电源
	1台（选配）


产品外观尺寸

以下是产品外观尺寸如图所示：
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接口说明

电源接口为输入12V DC。产品注意信号线正负，不要将信号线的正负接反。


485接口传感器接线方式：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12V DC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备无法正常运行或烧毁设备。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂。
出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
安装说明

（1）工作时紫外灯珠附近有极强热辐射，不要将任何物品靠近工作时的灯珠，避免烧毁和烫伤。

（2）不要直视光源发出的紫外线，必要时佩戴紫外防护眼镜。

（3）灯珠工作时务必保证散热条件

最佳校准时间为自然光较强烈时

最佳测试高度2m

485接口通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设置,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	内容
	操作

	0000H
	1（有）/0（无）
	只读

	0100H
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x00监测是否有溢油

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x84
	0x0A



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	浊度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x01
	0x79
	0x84


注释： 

0001 H(十六进制)：    溢油；

0000H（十六进制）：无溢油；
附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起保修期间内进行维护。

2.如在产品质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据设备故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的设备，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将产品分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的设备；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的设备；

（4）未使用厂家原装耗材而造成设备测定故障的设备；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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