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	JX-3001-DDSF
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产品简介

产品概述

进入世纪以来，随着科技进步和时代的发展，传统的施肥、灌溉方式和设备已经不能满足现在农业或园林发展的要求；我司根据几年多地区实地考察，自主研发设计了一套现代智慧灌溉设备——“滴定水肥机”。

我司研发的这套智能设备，是通过借助水路压力系统，将可溶性固体或液体肥料加入肥料罐，通过施肥机自动配比然后均匀、定时、定量随水施。
设备适用于温室大棚、果园、蔬菜以及园林大田园艺等领域。

功能特点
功能强大，即可用于固态肥也可用于液态肥
智能化电脑控制，可根据作物不同生长期设定灌溉施肥时间、灌溉方式等,定时定量保证肥料留存于作物主要根层，精准施肥避免肥料浪费
搅拌功能，方便肥料均匀溶解
控制面板上有按键的说明，简单易懂
产品优势
采用铝合金框架结构，坚固耐用、结构简单，使用方便
电器件均使用工业一线品牌，管道使用化工级耐高压、耐腐蚀管道
快速接头管路连接，安装快速简便
节水、节肥、增产、环保、省人工、操作简单、智能化程度高
可手动校准流速流量数据
主机参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	220V

	三通道外形尺寸
	68*46*120cm

	进水\出水肥管道接口
	DN15

	吸肥接口
	DN15

	混肥搅拌桶加水接口
	DN15

	功耗
	25W

	单位
	L

	水质电导率
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	测量精度
	3%F.s

	水质温度
	0.1℃

	水温分辨率
	0.1

	响应速度
	≤15s

	输出方式
	RS485

	PH测量范围
	0-14pH

	PH测量分辨率
	0.01pH（默认）

	水质PH耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	工作温度
	0-60℃

	工作湿度
	0-95%HR


主机显示参数

	参数名称
	参数内容

	屏幕显示尺寸
	154*85mm

	屏幕分辨率
	800*480像素

	屏幕亮度
	250nit

	背光模式
	LED

	色彩
	65K色


硬件连接
产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	水肥主机
	1台

	搅拌桶
	1-3个（选配）

	安装配件
	若干

	保修卡/合格证
	1份


产品外观

设备根据使用环境以及灌溉的面积设计，使用220V的供电，本机型采用三通道施肥，7寸触摸屏显示，自动浇水、自动施肥，可轮灌、可定时，同时可以根据不同种植作物的不同设定不同的浇水时间和施肥种类。适合单棚单户或者小规模简单浇水肥。主机如图所示           
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配件说明
[image: image2.png]1IME

Ecaus PHEZSIE

g5
20mE
AR (BFRE)

BDRT R





控制主机

JXSF系列控制主机的外壳和按键使用高质量的钢材和ABS材料制作而成，轻质、防腐耐用的优点；同时有一个7寸触摸控制屏，显示数据以及进行相关操作。

控制主机内部有复杂的电路接线，并且装有交流接触器等控制器件，以保证控制主机的安全性以及功能性的实现.

绿色按钮为电源总开关，按下开关绿灯亮起，设备开机。

红色旋转按钮为急停按钮，当发生紧急事件时按下此按钮，水肥机立即停止工作。当紧急事件解除后在顺时针旋转急停按钮，此时水肥机才可正常使用。
注：主机内部复杂的电路接线，出库时都已接好，只要给主机正常供电即可，禁止动电源线意外的任何线路

铝合金框架和PVC管道

主机使用轻质、结实、防腐耐用的不铝合金框架作为支撑，以保证主机正常运转工作；同时使用加厚、耐压、耐酸碱的PVC管，进行管道之间的连接，保证施肥的正常进行。

流量计

JXSF系列主机流量计的容量，是根据主机灌溉范围、流量来进行选择。我司主机的流量计使用螺纹接口，方便自行更换，准确控制施肥，可以节约成本。

搅拌桶

我司使用的搅拌桶采用全新料制作而成，具有耐冲击防摔、耐强酸强碱，抗磨损以及耐环境应力等优点，使用寿命长；同时搅拌桶使用电机的功率和转速不同，会影响搅拌的速率，可根据实际需求进行选择。

安装和使用说明

3.1安装说明

（1）搅拌桶底部用软管连接与水肥机后方吸肥接口连接。
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（2）控制器旁为水路接口，需要与水管通过接头与水管连接起来。
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（3）管路液体会经过一个三通接口混合。
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（4）混合液体会通过进水管压力向左侧出口排出水肥混合液体。
3.2操作指南

 本文对水肥机进行介绍。

1.进行手动测试，确认各个电机是否可以正常工作;

A)点击左侧“手动测试”进入界面；

B)确认右侧模式按钮处于“手动模式”
C)调整设定时间右侧的“+”“-”，设定电机开启时长。
D)点击“施肥”、“搅拌1”、“搅拌2”，“搅拌3”按钮。
E)正常允许时，对应的电机开启，时间开始跑秒，上方对应的电机按钮的颜色会发生变化。
2.设定自动施肥模式的各项施肥参数；
A)选择施肥计量模式 ：“定时模式”按照设定时间进行计数；“定量模式”按照所有通道的肥料流量之和进行计数。

B)设定每次开启自动灌溉在施肥前，进行肥料桶搅拌的时间。
C)点击 “下一页”，针对A步骤所选的模式，进行参数设定。
3.进行定时开启的参数设定
A)点击屏幕上的 任意一种模式 可以进入模式设定。

B)首先确认右侧模式处于关闭（即显示深蓝色“开始”），才能进行参数的修改。
C)选择“循环模式”或“间隔模式”
“循环模式”：设定 “月”“周”“日”“时”“分”，当设定时间与当前时间吻合，并且处于就会开启自动灌溉。
例如预计每周一  9.30打开 1 、2号地灌溉。

设置：*月1周*日9时30分，点亮下方1、2区域，在点击开启即可。
例如预计每月13号  9.30打开 1 、2号地灌溉。

*月*周13日9时30分，点亮下方1、2区域，在点击开启即可。

“循环模式”：设定“间隔日”“时”“分”

例如 预计隔一天9.30打开 1 、2号地灌溉。

设置： 1间隔日 9时 30分点亮下方1、2区域，在点击开启即可。
共有10个模式可以同时开启，但是如果发生冲突后模式不会开启。

例如：模式一设置9:30开启 模式二设置10:00开启，但是10:00时，模式一开启的自动灌溉并未结束，于是这次模式二不会被触发。
5.注意事项

A)“手动开启”“定时开启”都需要水肥机处于“自动模式”下才能正常允许。而每次开机都处于“手动模式”，需要现场人员核实好现场外界条件是否有异常。

B）当正处于“自动施肥”状态 再次点击“自动施肥”，将会中断本次施肥。
C）共有10个模式可以同时开启，但是如果发生冲突后模式不会开启。

D)当选择定量模式的灌溉方式，不能选择并行灌溉。
如果对以上有疑惑，请及时咨询本司售后技术人员。
3.4安装注意事项

（1）本机使用电源为220V电源，最小工作电压 210v，最大工作电压 230V。超过这个范围请不要使用。本机总功耗小于 2.5KW。选配电源线不小于 2.5 平方国标铜线,进线侧需加装漏电保护器

（2）安装完毕后首先检查，操作台电压显示器各项电压是否 在允许范围内，各电压间是否平衡
（3）检查水泵转向是否正确。如果接线不正确调整水泵输出相线顺序
（4）使用前需要排气，否则压力达不到额定输出

用户在没有和我司技术人员沟通的情况下，不得私自拆卸电器件，造成故障不予质保
3.5使用注意事项

冬季0度以下，水泵和管道流量计必须防水，否则冻裂不予质保

电压不得超过正常的使用范围，否则热保护停止工作

施肥机必须在泵房内使用，不能雨淋日晒，否则电器件短路老化

夏季温室大棚内，施肥机不得在大棚内，潮湿会导致施肥机短路老化
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