[image: image1.jpg]150mm




一站式物联网供应平台

[image: image2.png]B &if7E





[image: image3.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	灌溉控制器

	使用说明书
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产品简介

产品概述

该灌溉控制器广泛适用于各类农场、牧场，主要用于田间灌溉，农场、牧场水分补给。本产品能够通过设置定时任务来实现定时对水阀的控制。
功能特点

本产品可通过按键实现对两路电磁阀的控制（脉冲直流电磁阀均可）具体如下
两种工作模式：按照实际需要分为 手动灌溉和自动灌溉（请下单注明）。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12v DC

	工作温度
	-20-60℃

	工作湿度
	15-90%(无凝露)

	耗电
	≤2W（阀一阀二同时开）

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	DC12电源适配器

	传输距离
	300m（默认）


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	灌溉控制器
	1台

	电源适配器
	1件

	保修卡/合格证
	1份


外观尺寸
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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安装事宜
设备安装需注意：

（1）避免在易于传热或会直接造成设备过热的地方安装；
产品使用说明
产品使用说明
按键功能说明
长按为≥5s，短按为2-3s
	按键
	说明

	菜单
	短按进入时间设置和自动灌溉设置，长按关.开机。

	上翻
	短按为在各类二级菜单的上，左切换选择，长按查看历史设置自动灌溉的时间。

	下翻
	短按为在各类二级菜单的下，右切换选择，长按进入手动灌溉模式。

	确认
	在进入各种模式二级菜单的确认。

	返回
	短按为各类二级菜单的返回到主界面，长按为清除任何执行中的，或者是历史设置的执行任务，然后自动进行关阀指令。


功能介绍说明

上电自动开机，显示主界面。

第一行：计划浇水的星期（星期几浇水）

第二行：模式（只显示阀门一当前的任务模式）   电磁阀序号（如果阀一阀二设置完成，则会勾选）

第三行：隔天模式间隔几天以及浇灌时长

第四行：季节性调节百分比    开始浇水时间

第五行：自动模式/手动模式指示符

第六行：当前时间显示

一、短按菜单键，进入一级菜单，可选择时间设置 和 自动灌溉设置，短按上下键可移动光标进行预选择，按下OK键选择，并进入下一级菜单

时间调节 进入时间设置后，

第一步为 年份设置，界面显示输入年份，可使用上下键调整屏幕显示的年份数字，可选范围2021-2030，超出自动跳回，选定后按下OK键进入下一步。

第二步为 月份设置，界面显示输入月份，可使用上下键调整屏幕显示的月份数字，可选范围1-12，超出自动跳回，选定后按下OK键进入下一步。

第三步为 日期设置，界面显示输入日期，可使用上下键调整屏幕显示的日期数字，可选范围1-31，超出自动跳回，选定后按下OK键进入下一步。（没有万年历功能，在选定每个月之后都会显示阈值到31日，请知悉）

第四步为 小时设置，界面显示输入小时，可使用上下键调整屏幕显示的小时数字，可选范围0-23，超出自动跳回，选定后按下OK键进入下一步。

第五步为 分钟设置，界面显示输入分钟，可使用上下键调整屏幕显示的分钟数字，可选范围0-59，超出自动跳回，选定后按下OK键进入下一步。

第六步为 星期设置，界面显示输入星期，可使用上下键调整屏幕显示的星期数字，可选范围0-7，超出自动跳回，选定后按下OK键进入下一步。

在任意步骤中可按返回键放弃修改并返回菜单。

***时间设置需要将数组编译写入时钟芯片并自检是否写入成功和读成功，在按下确定键之后需要等待9s左右***

自动灌溉设置，进入自动灌溉设置后

第一步 选择浇灌序号，此时选择想要设置的电磁阀序号，左边为1，右边为2.按下上下键可移动光标进行预选择，按下OK 键选择，并进入下一步

第二步 设置浇灌时长 单位：分钟，范围0-199，进入界面光标在百位，设置完百位自动跳到十位，设置完十位自动跳到个位，按上下键可调整浇灌时长相应位的数字，按下OK键选择，并进入下一位，设置完全部后自动储存并进入下一步。

   第二步 选择开始浇灌时间 按照光标位置，先选择小时，范围0-23.按上下键调整，OK键确认并进入下一步。

   第三步 选择浇灌模式，有 星期模式 单天模式 双天模式 隔天模式。

星期模式：进一步自己选择周几按照之前设置好的时间开启浇水；

单天模式：周一三五七按照之前设置好的时间开启浇水；

双天模式：周二四六按照之前设置好的时间开启浇水；

短按上下键可移动光标进行预选择，按下OK键选择。若选择单天模式、双天模式，OK键保存设置并返回主界面完成设置。

若选择星期模式，则进入下一级菜单，轮流显示每天（周一到周天）的开关，选择开或者关。选择开，则在选择开的当天按照之前设置好的时间开启浇水；选择关则不启动。配置完最后一天后按下确定键自动保存所有设置项并返回主界面。

   若选择隔天模式，则进入另一菜单，先选择隔天天数（范围0-6），再选择间隔开始浇水的日期（周几）。配置完后按下确定键自动保存所有设置项并返回主界面。

（自动灌溉模式仅支持一周的计划，为周一到周天的顺序，若中间不进行更改，则第二周可继续进行此设置。）

在设置完一个序号之后，可以再继续选择另一序号电磁阀进行设置，两路浇水参数独立进行。

长按“上键”秒进入自动浇灌显示界面，此界面会显示之前设置好的参数。上面为阀一数据，下面为阀二数据。

长按“下键”秒进入手动浇灌显示界面，再次界面下会显示 手动设置 输入浇灌时长：

   单位为分钟，设置方法与自动设置中浇灌时长的设置方法相同，在选择阀门时，阀三为两个阀门同时开启。在最后一位按下OK键返回主界面，发动继电器进行浇灌作业。

（请注意：在本产品的设置中，手动浇灌优先级高于自动浇灌，如果在自动浇灌设定后进行手动浇灌的设置或者在自动浇灌进行中进行手动设置，则会删除之前保存好的数据或者中断自动模式按照手动设置的时间进行浇灌作业。）

使用注意事项
在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

在室外使用需做好防潮、高温处理

避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过  高。野外使用注意防雷击
勿用力拉拽灌溉控制器引出线，勿摔打或猛烈撞击灌溉控制器
由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态
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