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	直流电磁头

	使用说明书

	JXBS-3001-DC-EH

	Ver1.0


产品简介
产品概述

直流电磁头是用电信号控制流体流动的自动化基础元件，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量。电磁头通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座提起，电磁阀喷水；磁头断电时，电磁力消失弹簧把关闭件压在阀座上，电磁阀锁水。
直流电磁头适配本司DN32、DN50和DN80电磁阀，广泛适用于农业大田、节水灌溉、园林绿化、育种育苗、供水排水、园艺、城市供水等场合。
主要参数
	参数
	技术指标

	工作电压
	12V DC

	工作压力
	0-0.6MPA

	接口直径
	DN50

	防护等级
	IP65

	环境温度
	0-50℃


结构说明
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	直流电磁头
	1个

	保修卡/合格证
	1份


产品结构
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	名称
	说明

	动铁芯
	电磁阀的关闭件，电磁头通电电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座提起，电磁阀喷水；电磁头断电电磁力消失，关闭件压在阀座上，电磁阀锁水。

	直流供电线
	12V直流供电不区分正负极，通电电磁阀喷水，断电电磁阀锁水。


产品尺寸
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安装使用事项

电磁头安装前，需在电磁阀螺纹口处放置圆形胶圈，防止电磁头螺纹处漏水；
电磁头通电时间不要超过1小时，长时间通电会使线圈过热，烧毁线圈。
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