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一站式物联网供应平台

饮食业油烟

浓度在线监控仪
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产品简介

产品概述
饮食业油烟浓度在线监控仪用于检测油烟管道或者烟囱中的油烟浓度。面对监管难题，我司推出的饮食业油烟浓度在线监控系统利用物联网感知基数，4G等无线通信技术对餐饮企业的油烟排放浓度，风机运行状态与时间，风机排放浓度，风机运行状态与时间，风机使用功率等指标进行24小时监控，数据上传云平台统计分析，为相关部门提供直接有效的油烟排放数据和专业的配套油烟检测设备。
随着餐饮行业发展，餐饮业油烟的直接排放严重影响周边居民的生活环境而导致环境纠纷不断。油烟颗粒粒径分布在0.1-10 微米之间，具有粒径小、粘附性强等特点，形成的油烟污染量大、面广、低空扩散性强是城市PM2.5 的重要来源，并且油烟气的成分非常复杂，主要有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酯、内酯、杂环化合物等，其中包括苯并芘、挥发性亚硝胺、杂环胺类化合物等已知高致癌物。我司推出的饮食业油烟浓度可以对油烟进行测量。

产品优势
采用高精度探头，测量精度高，稳定、可靠
探头采用特殊设计，可有效过滤大直径颗粒烟尘，探头有效抵抗油烟污染
采样部分使用法兰安装方式，操作方便，固定牢固
产品防护等级IP67，耐温耐湿
电池供电，低功耗、续航能力强
稳定性高，不易受环境影响
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快
产品设计有防护箱，防止外界电磁干扰，防雨水，防沙尘暴等
设有内部报警功能，油烟浓度超标后会自动报警
设备设计模块化，方便装配，维修和维护
产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电
	100~240V AC

	通讯方式
	GPRS无线/1路RS232

	响应时间
	≤5s

	测量方式
	嵌入管道检测

	检测原理
	激光检测

	线性误差
	≤10%

	绝缘电阻
	>500MΩ

	油烟值
	0-20mg/m3

	风机电流检测
	0~30A

	净化器电流检测出
	0~30A

	探头安装方式
	法兰盘安装

	箱体安装方式
	壁挂式安装/抱箍式安装

	功耗
	≤24W

	采样气体温度
	-20~80℃

	检测仪工作温度
	-25至60℃

	工作湿度
	0至95%（相对湿度）、无凝结

	检测气体
	食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物


产品应用
油烟浓度在线监控仪面对餐饮业监管，可以监测油烟排放情况、风机的使用功率和使用时间，实现24小时监控并将数据上传至云平台，可远程查看油烟浓度等数据是否超标。本监控仪提供以下传感器数值检测：油烟值、TSP颗粒物值、VOC非甲烷总烃、风机电流值、净化器电流值、排风量。

应用场景举例及使用案例如下图示：
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产品拓扑图
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产品外观
产品结构 | 尺寸
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产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	饮食业油烟浓度在线监控仪
	1台

	保修卡/合格证
	1份


设备安装
箱体安装

使用抱箍安装，检测主机后端已经有配套的立杆支架，取出配套安装中的抱箍，将抱箍从上下支架的定位孔中穿出。使用支架安装，用螺栓安装固定于支架上
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探头安装
变送器可固定安装在墙体上，采集线长2 米，油烟采样头长达27.5 厘米，安装方便。油烟传感器上的法兰盘的位置可调，用户可以根据自己的需求调节法兰盘控制油烟采样头进出长短。

先在通风管道上打一个直径16mm 的孔，将风管插入到孔中，可以通过调节法兰盘的位置控制设备进入的长短。将三个螺丝安装到法兰盘上，固定设备，完成安装。
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产品操作界面
操作界面首页

如图示，左侧显示实时油烟浓度值，单位为mg/m3，右侧可显示测量的风机电流值和净化器电流值（单位A）和网络状态指示。
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曲线显示图
油烟浓度在变化曲线图，点按图片上方时间可选择横坐标时间
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系统设置
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设置共有浓度校准、风机/净化器设置、时间设置、网络设置、密码设置、版本号六个选项，用户可根据需要自行调整浓度和设置时间显示。
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风机/净化器设置可设置报警阈值
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密码设置更改进入系统的密码，保护所设置参数的安全
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产品联网使用
如何接入精讯云

精讯云云服务器的接入方式分为两种：

针对支持精讯畅通生态圈的联网设备。

在PC端使用账号登录云服务器，将设备的ID添加到账号内，即可通过PC端服务器查看设备上传数据；

在微信小程序内，通过扫描设备的二维码ID，将设备添加到账号内，即可查看设备上传数据。

若使用非精讯畅通的第三方产品。可按照我司云端服务器的上报对接协议，将数据上传到我司的云端服务器。云端上报具体使用的协议，请和售前或者售后联系。

精讯云的使用

首先需要输入域名（www.sennor.net）进入到平台的登录界面，如下图所示：
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将账号密码填写到相应位置，即可进入云端服务器的主界面；主界面包含了服务器的具体的功能项以及使用帮助说明。如图所示：
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精讯云服务器功能包括：数据中心、设备中心、摄像头管理、触发器管理、监控大屏、系统语言的选择和设置等功能。

“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意时间段上传的数据。

“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”，最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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