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产品概述

MQ-2 气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的。当传感器所处环境中存在可燃气体时，传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。 

MQ-2 气体传感器对丙烷、烟雾的灵敏度高，对天然气和其它可燃蒸气的检测也很理想。这种传感器可检测多种可燃性气体，是一款适合多种应用的低成本传感器。

功能特点


本品在较宽的浓度范围内对丙烷、烟雾等有良好的灵敏度，具有长寿命、低成本、驱动电路简单等优点。

主要应用

广泛适用于家庭用气体泄漏报警器、工业用可燃气体报警器以及便携式气体检测仪器。 

产品参数

	产品型号
	MQ-2

	产品类型
	半导体气体传感器

	标准封装
	塑封

	检测气体
	可燃气体、烟雾

	检测浓度
	300～10000ppm（可燃气体）

	标准电路条件
	回路电压
	VC
	≤24V DC

	
	加热电压
	VH
	5.0V±0.1V AC or DC

	
	负载电阻
	RL
	可调

	标准测试条件下气敏元件特性
	加热电阻
	RH
	29Ω±3Ω（室温）



	
	加热功耗
	PH
	≤900mW

	
	敏感体电阻
	RS
	10KΩ~100KΩ（in 2000 ppm C3H8）

	
	灵敏度
	S
	Rs(in air)/Rs(in 2000ppm C3H8)≥5

	
	浓度斜率
	α
	≤0.65(R3000ppm/R1000ppm C3H8)

	标准测试条件
	温度、湿度
	20℃±2℃；65%±5%RH

	
	标准测试电路
	Vc:5.0V±0.1V；
VH:5.0V±0.1V

	
	预热时间
	不少于120小时

	传感器寿命
	3年


传感器外观尺寸

下图是传感器的外观尺寸图，如图所示：
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传感器引脚
下图是传感器的引脚说明，如表所示：

	引脚序号
	功能说明

	1
	测试用电极

	2
	加热电极

	3
	测试用电极

	4
	测试用电极

	5
	加热电极

	6
	测试用电极


注：引脚1和3导通，引脚4和6导通；若电压加在1、3或4、6引脚会导致引线烧毁，加在2、4引脚取不到信号。
注意事项
暴露在可挥发性硅化合物蒸汽中
传感器要避免暴露于硅粘接剂、硅橡胶等存在挥发性硅化合物的环境中。若传感器表面吸附了硅化合物，传感器的灵敏度会受到影响，并且会造成不可逆的损坏。

严禁暴露在腐蚀性环境中
传感器暴露在腐蚀性气体环境中，不仅会影响传感器的灵敏度和准确度，还可能造成不可逆的损坏，导致不能使用。
严禁接触酸、碱金属盐
传感器表面吸附酸性或碱性金属盐，会影响传感器的性能。
严禁触碰水
严禁在相对湿度大于65%的环境中使用，若传感器表面吸附水蒸气或水珠，会降低灵敏度，影响准确性。

严禁在零下环境中使用
传感器在零下环境或传感器表面结冰，会造成传感器的灵敏度的丧失，导致不能使用。
严禁长期在高浓度环境中使用
无论传感器是否通电，长期在高浓度气体环境中，会影响传感器的特性，严重会造成传感器不可用；严禁使用打火机直接喷向传感器。

长期贮存
传感器在不通电状态下长时间贮存，零点漂移会增大，这种漂移也和贮存环境有关；若传感器长期未使用，使用前需要通电进行老化处理，如表所示：

	贮存时间
	建议老化时间

	1个月左右
	不少于36小时

	1至6个月
	不少于72小时

	6个月以上
	不少于144小时


严禁受到振动和冲击
过度振动、强烈的冲击以及跌落会导致传感器内部引线断裂，造成传感器不能使用。
手工焊接方式，建议的焊接条件如下：
烙铁要恒温

温度不能高于200℃
时间不能太长，小于5秒
助焊剂要使用含氯含量最少的
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