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产品简介
产品概述

UWB标签是一款是一款高精度室内定位产品，采用的是一种全新的超宽带通信技术，数据是通过纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲进行传输，配合我司UWB网关可实现在室内的厘米级别的定位精度。
功能特点

锂离子电池供电

支持通过Micro USB接口进行充电

充电提示、开机震动提示

3轴加速计，支持运动唤醒

产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	锂离子聚合物电池3.7V/600mA

	充电方式
	Micro USB 5V/500mA

	工作温度
	-20 ~ 85 ℃

	存储温度
	-40 ~ + 90 ℃

	运动检测
	3轴加速计


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单

	名称
	数量

	标签
	1个

	合格证/保修卡
	1份


产品外观尺寸图
下图是产品的外观尺寸图，如图所示：
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产品结构图
下图是产品的结构说明图，如图所示：

[image: image2.png]



产品说明
定位和休眠

产品在电量充足的情况下会会自动与网关进行数据交互，实现定位。设备在2分钟内处于静止状态时，会自动进入休眠模式，以减少电量的消耗，这是该胸牌不会定位。当胸牌检测到运动，比如佩戴胸牌的人走动时会唤醒胸牌，唤醒时胸牌会有两次短暂的震动提醒，唤醒后胸牌会继续进行定位，直到进入下一次休眠。

产品充电

产品电量不足时可通过产品底部的Micro USB接口进行充电，充电的过程中胸牌的“正在充电指示灯”亮，充电结束后“充电完成指示灯亮起”。

故障排除
（1）充电指示灯不亮

电源没有插好：请检查后重新插好。

充电线材损坏：请尝试更换线材。

接口损坏：产品保修期内，请联系售后进行产品维修。

（2）产品无法定位

电池电量耗尽：请对设备进行充电后使用。




