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产品简介

产品介绍
JXTR-1002-ZJS型土壤重金属检测仪专研专测土壤中的重金属，内置铁、镉、铅等多项检测参数。无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大提高。可适合不同用户的多种需求。

检测原理：使用一定的浸提剂浸提土壤时,有效重金属进入溶液,溶液中的重金属可与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与重金属的含量呈正相关,并服从朗伯一比尔定律。即：E=KXCXL 式中E：吸光度,K：吸光系数,C:溶液浓度,L：溶液厚度,由上式得C=E/KL,设待测液浓度为C2,则当K,L相同时C-E2/E*C1式中E2/E1可由仪器内部测知C1为标准溶液浓度,当输入C1数据后,仪器可自动计算并显示出C2值。

功能特点

检测精准：依据国家检测标准、研发，广泛适用于生产生活废水的检测。

光源优势：采用进口光源，光学性能极佳，寿命长达10万小时。
操作智能：设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

智能打印：可设置检测完成自动打印浓度结果，或选择手动打印模式。

连续测量：检测样品多，可开启连续检测模式，具备更高的检测效率。

性价比高：配备完善的耗材试剂，价格低、用量少、经济实惠。

产品参数
	波长配置
	410nm

	漂移
	≤0.005Abs/3min

	处理器
	32位

	波长配置
	USB 2.0

	光源
	进口超高亮发光二极管

	透射比重复性
	≥±0.5%

	重复性
	≤±0.05%

	线性误差
	≤0.2%

	功耗
	≤5W

	显示方式
	4.3寸液晶屏显示


硬件连接

产品清单

	名称
	数量

	土壤重金属检测仪
	1台

	便携式试剂
	1箱

	电源适配器
	1个

	使用说明书
	1份

	操作流程图
	1份

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

土壤重金属检测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品界面和功能说明
产品界面说明
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图2.操作主菜单界面
屏幕采用4.3寸液晶显示屏，主界面显示有土壤分析，数据处理，设置，帮助。

操作界面说明

（1）在主界面，光标会默认在第一项“土壤分析”，可以通过左右键和上下键选择“数据管理”、“设置”“帮助”选项，按下确认键即可进入对应的界面。

（2）在土壤分析界面依次有不同物质的量程目录列表。在土壤分析界面，客户根据自己的需要，选择需要测试的元素，按下确认键就可以进入空白校正界面，客户需要放置空白试剂（加浸提剂）进行校正，校正完成后，进入样品测量界面，客户需要取出空白试剂，在样品测量界面，客户放入待测样品试管，按下“确定”键等待检测结果，测量完成后会自动进入结果分析界面，在结果分析界面显示此时的结果，并自动打印（可在设置中关闭自动打印）。

（3）在数据管理界面，有两个选项“查询|打印历史数据”“删除全部历史数据”；选择“查询|打印历史数据”时，会进入历史数据界面，客户可按上下键切换不同的数据，按下确定键即可打印当前显示的数据；当客户选择“删除全部历史数据”选项时，按下确定键会删除全部历史数据。

（4）在设置界面，有“自动打印”“修改时间”“系统升级”“其他设置”“恢复出厂设置”选项，客户可以根据自己的需要，进行设置，如设置时间，按下确定键会进入设置时间界面，左右键是选择年月日时分秒，上下键是加减。
（5）在帮助界面，是我司的售后服务热线，如有问题，可随时电话咨询。
使用说明

检测仪放置好后，按下开机键后，应保持检测仪预热一分钟；

在分析之前，请先对土样进行预处理；

测量时先进行空白对照，空白对照的目的是减少测量误差；

实验人员在测量前请先擦干试管壁，再把待测试管放入比色池中，进行测试；

测量过程中请保持比色池防护盖密闭；

防止长时间暴露在空气中落入杂物影响结果；

若有误操作，请及时断电。

详细操作步骤可联系客服索要操作视频。

若发生其他情况，请联系我司售后，严禁私自拆卸分析仪。

附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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