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产品简介

产品介绍
JX-3001-ZWYP植物叶片面积测定仪设备可用于快速地测量离体和非离体的大多数常见植物叶片，可快速获取四个表征叶片大小的参数（叶面积、叶长、叶宽、周长）和三个表征叶片形状的参数（长宽比、形状因子、形状系数）产品更加便携。

*不支持邮寄手机定制软件

产品原理：设备软件采用opencv算法，图像处理的國值分割、边缘提取这些基本常识，opencv都提供了很好的算法来实现。

算法具有光学检查、对象分割、检测检测面部部位与覆盖面具、视频监控、背景建模、形态学操作、对象跟踪等功能。

功能特点

机身一体化
大数据储存
多参数测量

可测大叶片
性能稳定
操作便捷
产品参数
	参数名称
	参数内容

	产品名称
	活体叶面积测定仪

	面积单位
	cm2

	分辨率
	0.01cm2

	测量误差
	可控在±3%

	宽度量程 
	0～150mm

	长度量程
	0～1000mm

	数据记录
	0～250组

	工作温度
	0°C～45°C

	重量
	675g

	接口
	USB2.0


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

产品界面和功能说明
2.1.1 人机工学原理

采用了人机工学原理，使用方便，操作简单。

2.1.2 一键分析叶片多参数

叶面积、叶长、叶宽、长宽比、周长、叶柄面积、虫洞面积计算。

2.1.3 一键分析叶片多参数

智能处理系统可实现调整色彩范围、叶片修正、

叶片识别、叶片编号等功能。

2.1.4 自动化程度高

系统自动分离采集对象与背景的颜色，大大提升了数据测量的精度；可实现单次叶片分析，也支持较长叶片多次采集。
2.1.5 云平台管理系统
实时查看设备的信息记录，方便进行查阅和记录，设备可上传信息，进行观测和记录。

（1）图片智能管理：系统可实现拍照上传、查看、编辑等功能。

（2）大数据储存：可保存并查看250组数据表。（叶面积、叶长、叶宽等）
（3）数据导出并保存云端：支持多组实验数据和图片导出EXCEL表格，并可转发至其他应用软件或者导出至电脑端，数据自动长期保存至云端。
（4）支持小程序/APP：支持用户手机自主注册，APP扫描二维码即可数据与账户自动绑定；软件自动更新。

2.1.6 应用环境

产品应用于植物根系分析、叶面积分析、病斑面积分析、虫损叶面积分析、叶片叶色分析、作物冠层分析。

质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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