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产品简介

产品介绍
蜂蜜综合检测仪根据国家标准检测方法研发生产，可广泛应用于各类蜂蜜品质、重金属残留、农药残留、兽药残留的快速定量定性检测。

功能特点

引导式操作
数据自动上传
智能恒流稳压
计算测量准确
内置热敏打印机
预制试剂
应用范围广
产品参数
	参数名称
	参数内容

	充电器
	6AH大容量充电锂电池

	显示方式 
	4.3寸液晶屏显示

	内置打印机
	新一代嵌入式热敏打印机打印

	USB接口
	USB2.0

	存储容量
	20万条

	光源
	进口超高亮发光二极管


硬件连接

产品清单

	检测分析仪
	1台
	清理刷
	1个

	搅拌棒
	1份 
	电源适配器
	1个

	保修卡
	1份
	操作说明书
	1份

	合格证
	1份
	镊子
	1个

	小刀
	1把
	菜板+比色皿
	1个

	20~200ul移液枪
	1支 
	1000~5000移液枪
	1支

	试管、试管架
	1份
	移液枪头
	6支

	样品反应瓶
	10瓶
	电子秤
	1个

	洗瓶
	1个
	大口白瓶
	1个

	便携式折射计
	1个
	智能恒温水浴锅
	1个


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.蜂蜜综合检测仪外观图

蜂蜜综合检测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品说明
2.3.1引导式操作

设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

2.3.2数据上传

数据自动上传，可对接监管平台，可连接云平台，数据实时上传至监管平台。

2.3.3自动校准
智能恒流稳压,光强自动校准，长时间连续工作无温漂现象。具有开机自检和调零功能，自动检测重复性，零点漂移小，重复性好。

2.3.4计算测量准确
数据持续稳定，抗干扰能力强适应能力强，灵敏度高，响应迅速

2.3.5内置热敏打印机
检测结果可直接打印，数据留档，查看方便。

2.3.6预制试剂
为客户配套预制试剂，只需添加样品即可检测数值。
2.3.7检测操作流程
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1.取蜂蜜样品0.5g，加入10mL缓冲液搅拌至蜂蜜全部溶解，静止3~5分钟。
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2.提取清液2.5mL，加入酶100uL，显色剂100uL，摇匀，37°C培养五分钟。
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3.加入底物100ul，摇匀并立即导入比色皿中，及时放入仪器通道内，合上盖，选择“药残检测”，选择需要检测的通道，然后开始检测。仪器开始3min倒计时，计时完毕，显示吸光度及抑制率。

附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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