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产品简介

产品介绍
JX-3001-BHR系列病害肉检测仪可快速检测病害肉、组胺、挥发性盐基氮、仪器预留其他项目检测程序和端口可根据需求添加指定项目。

功能特点

智能化操作系统
大容量电池
一体化便携设备
产品参数
便携式病害肉检测仪参数

	参数名称
	参数内容

	波长配置
	410nm

	漂移
	≤0.005Abs/3min

	处理器
	32位

	波长配置
	USB2.0

	光源 
	进口超高亮发光二极管

	透射比准确度
	-1.5%~1.5%

	透射比重复性
	≤0.5%

	新鲜度检测下限/线性范围
	20mg/kg 0-1000mg/kg

	组胺检测下限/线性范围
	50mg/kg 50-2000mg/kg

	细菌毒素检测下限/线性范围
	 0.1mg/kg 0.1-5mg/kg

	显示方式
	4.3寸液晶屏显示


台式病害肉检测仪参数

	比色方式
	比色管

	波长配置
	410nm

	漂移
	≤0.005Abs/3min

	处理器
	JXOS智能系统

	电源
	AC220V

	光源 
	进口超高亮发光二极管

	透射比准确度
	±1.5%

	透射比重复性
	≤0.5%

	抑制率显示范围
	0-100%

	抑制率测量范围
	0-100%

	抑制率示范误差
	≤2%

	抑制率重复性
	≤0.5%


硬件连接

产品清单

	检测分析仪
	1台
	毛刷
	1个

	电源适配器
	1份 
	测试剂
	1份

	保修卡
	1份
	操作说明书
	1份

	合格证
	1份
	镊子
	1个

	小刀
	1把
	菜板+比色皿
	1个

	镊子
	1支 
	移液器
	1支

	试管架
	1份
	移液枪头
	6支

	小试管
	8个
	电子秤
	1个

	洗瓶
	1个
	样品反应瓶
	1个


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.病害肉检测仪外观图

病害肉检测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品说明
2.3.1 多项检测通道
12个检测通道，可以同时测量多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，互不干扰。
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2.3.2 预制试剂
   为客户配套预制试剂，只需添加样品即可检测数值。
2.3.3 数据上传

    数据自动上传，可对接监管平台，可连接云平台，数据实时上传至监管平台。
2.3.4 打印

    检测结果一键打印，自动生成二维码，手机扫一扫查看检测结果。
[image: image3.png]=
-
*®
e
4
L

-Keiis 3
A
EHES

S





2.3.5内置强大的数据库

内置强大的数据库可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。

2.3.5检测操作流程
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1.样品预处理：取适量的样品，用天平称取1克捣碎于样品杯中，滴加提检测仪A5滴、检测仪B5滴，加入蒸馏水或纯净水50mL，浸泡10~15分钟，得到样品待测液（若处理液浑浊也可用滤纸过滤）
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2.显色剂配制：取检测液C0.5mL、检测液E0.5mL于监测管中，混合，待用。
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3.取1支检测管加入蒸馏水或纯净水1mL，加入检测液C1mL、显色剂0.5mL，混匀，5分钟后，导入比色皿检测，放入第一通道中。
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4.取一只检测管加入待测液1mL，加入检测液C1mL，显色剂0.2mL,混匀，五分钟后，倒入另一比色皿中，放入第一通道外的其他通道检测。

质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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