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产品简介

产品介绍
食用油综合检测仪能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量通过检测可确定食用油是否符合国家标准或是否为酸败油、劣质油、地沟油等。广泛应用于质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场超市、各大食品安全监测系统等单位使用。

便携式/实验室款满足用户不同需求:食用油酸价检测仪常口用于实验室、科研院所、检测机构等使用；便携式食用油检测仪便携式检测仪可进行现场检测，方便携带广泛用于卫生部门、商超等检测。
功能特点

性价比高

快速检测各种食用油
高精度光学传感器
引导式操作
预制试剂
智能恒流稳压
内置强大数据库
多领域应用广泛
产品参数
	精度误差
	±3%

	线性误差
	±5%

	稳定性
	±0.001A/hr

	波长准确度
	＜2.0nm

	透射比重复性
	±1%

	检测下限
	0.2mgKOH/g

	线性范围
	0.2~10mgKOH/g

	内置打印机
	串口5V打印

	USB接口
	USB2.0

	精度误差
	±3%

	透射比重复性
	±1%

	食用油检测下限
	0.2MGKOH/G

	波长准确度
	光源自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

食用油检测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品说明
消解比色一体
无需更换其他比色皿测量，减少误差，测定方法简单高效。

USB数据导出

采用USB2.0接口设计，方便数据的存储和移动。

引导式操作

设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

[image: image2.png]f

s s




预制试剂

为客户配套预制试剂，只需添加样品即可检测数值。

智能恒流稳压
光强自动校准，长时间连续工作无温漂现象。具有开机自检和调零功能，自动检测重复性，零点漂移小，重复性好。

内置强大数据库
多种类样品菜单库直接点击可选择，并且可以编辑录入样品名称，检测指标、送检单位等信息，并保存进样品数据库。数据可打印，可自动上传。
附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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