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产品简介

产品概述
我司研发的频振式杀虫灯是利用害虫较强的趋光、趋波、超色、趋味的特性将光的波长、波段、波的频率设定在特定范围内,近距离用光、远距离用波诱集害虫,灯外配以频振式高压电网触杀,使害虫落入到灯下的接虫袋内,达到杀灭 害虫的目的。
产品优势
物理灭虫，杀虫过程对人畜无毒害；

灭杀害虫，对青蛙之类的益虫无伤害：

3、成本低，有效杀虫范围可达50亩地，平均每天

使用折旧成本约1元左右；

4、使用质量放心，没有农药污染，可打造绿色

有机食品；

5、保护环境，无污染环境行为；

6、良性循环，有效灭杀成虫，切断害虫繁殖链，

可大幅减少未来几年害虫数量。
产品参数

	参数
	技术指标

	太阳能电池板
	50W 

	锂电池
	12V/25Ah

	立杆
	直径75mm*高2500mm

	整体尺寸 
	高530mm*直径350mm

	诱虫光源 
	LED灯

	使用寿命
	＞5000小时

	控制面积
	建议使用范围50亩

	电网电压
	 6000土500v，设有电网过留短路保护装置，防止短路光控技术 根据昼夜交替自动开关灯

	灯管启辉时间
	＜5s

	工作温度
	-15℃~50℃

	待机功率
	＜1W


产品介绍
产品外观尺寸
下图是产品的外观尺寸图，如图所示：
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图1.外观尺寸
安装和使用说明
预备工作
选择好频振式杀虫设备需要安装的位置，然后规划好地基开挖地坑。

根据我司提供的立杆底部尺寸图，堆砌好地基，地基的尺寸一定要大于立杆底部尺寸。
地基表面一定是水平，不能是倾斜，保证频振式杀虫设备稳定性。
安装步骤

打开包装检查是否缺少部件，若缺少请及时联系我司工作人员。

取出立杆，安装上避雷针，再使用我司提供的抱箍将太阳能电池板固定在立杆顶部。
使用我司提供的膨胀螺丝将立杆固定在水泥地基上。
使用我司提供的抱箍将配电箱和频振式杀虫设备固定在立杆合适的位置，同时诱虫灯安装在频振式杀虫设备上。
最后按照我司提供的接线图，接好线路，上电即可工作。
使用说明

智能光控技术：灵敏光控探头，根据昼夜交替自动开关灯。

智能倾倒保护：内置倾倒传感装置，当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒，杀虫灯立即停止工作,防止安全事故意外发生。
时控：可根据昆虫生活习性规律，设定8个小时控制模式。
雨控：下雨时预振灯能进入自动保护状态，雨停后可恢复正常工作。
无需布线安装方便：采用30W多晶硅太阳能与高功率蓄电池，可存储更多能量；无需拉扯布置电线供电，固定立杆装配完成后即可使用，安装更便捷！

注意事项

太阳能控制器与各部件的“+”，“-”极引线是否连接正确。

安装完毕后开启蓄电池供电，观察控制器上的蓄电池指示灯是否指示正确
需及时清理虫体，简体1-2天清理一次。

冬天不使用时，请将仪器收到储藏室。

仪器工作时如需操作请确保安全情况下进行，否则请断电操作。

定期检查设备使用情况，必须时加防护措施以延长其使用寿命。

设备长期不实用或超出设备工作环境要求时必须断电，以免影响设备使用寿命及设备安全。

为避免造成电池损坏及寿命，若超过1个月未使用设备，必须及时对电池进行充电或者使用设备。
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