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产品简介

产品介绍
JX-3001-ZWGH 植物光合作用测量系统采用闭路测量方法可以测定气体CO2浓度、空气温湿度，植物叶片温度，光强，气体流量等要素，并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等光合作用指标，在农学、园艺、林业等许多专业的实验课程中有广泛的利用前景。

产品原理：依据植物光合作用原理，通过采集影响植物光合作用的环境因素，例如温度，湿度，光照等，经过数据处理计算出光合速率，蒸腾速率等相应信息。
产品特点

高稳定性
功能多样
数据分析
便于携带
使用简单
性价比高
高清数显
检测项目多样
产品参数
	参数名称
	参数内容

	产品名称
	植物光合作用测量系统

	工作环境
	0°C～50°C

	相对湿度
	0～99.98%（没有水气凝结）

	电源
	DC12V锂电池，可连续工作20-24小时

	体积 
	360×320×160mm

	重量
	主机3.25kg


技术参数

	测量项目
	量程
	精度

	CO2
	0～5000ppm
	2%

	TC(空气温度)
	-20～80℃
	<0.2%

	叶片湿度
	0～99.98%
	≦±3%

	RH(叶室温度)
	-20～80℃
	±0.2℃

	光照强度
	0-200000 lx
	±20%

	PAR
	0-540µmol·m-2·s-1
	≦5µmol·m-2·s-1

	流量
	-10～200SLM
	2.5%


产品介绍
产品清单
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	植物光合作用测量仪
	1台

	电池充电器
	1个

	设备背包
	1个

	使用说明书
	1份

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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 图1.测量仪外观图

产品界面和功能说明
2.3.1 产品界面操作说明
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                     图2.操作菜单界面

接通电源后，点击初始化界面便可进入信息采集界面。信息采集界面分别有气泵、采集、测量、重置四个按钮。点击气泵按钮可以控制气泵状态；点击采集按钮可以采集环境信息，如温湿度，光照强度等；点击测量按钮并等待5秒，便可计算出光合速率、蒸腾速率等数据；点击重置按钮可以使数据归零。
2.3.2 产品使用说明
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                   图3.操作视图
2.3.3 产品功能特点说明

（1）高效的二氧化碳测量
温度不影响结果、数据直观、实时显示

智能化

全彩色液晶、触摸显示屏

稳定性

内部设备电子流量计  


多功能

     可同时测定多项指标，CO2浓度、叶室温度、相对湿度、叶片温度、Pn、PAR等。

叶室标配尺寸
63*48.5*8mm
质保与售后
质保条款遵循我司测试仪售后条款，对于测试仪主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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