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产品简介

产品概述

一氧化碳NDIR气体分析仪是用于测量CO气体的数量。气体量由气体通过气体时吸收的特定频率的光量决定。空气中的不同分子吸收不同频率的光，测量吸收频率清楚地表明与空气中特定气体的数量有关。

本产品采用(NDIR)非分散性红外线技术红外光源发出的红外辐射经过一定浓度待测气体吸收之后，与气体浓度成正比的光谱强度会发生变化，求出光谱光强的变化量即可反演出待测气体的浓度。

其次本产品还采用(NDIR)红外吸收检测原理将先进光路、精密电路与智能化软件相结合，形成一款通用型红外CO传感器。

参数指标

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-1000000ppm（默认）

	测量分辨率
	1ppm，0.1lel

	测量精度
	±5%F.S(25℃)

	响应时间
	< 30s   (25℃)

	预热时间
	< 2min  (25℃)

	达到精度
	< 3min  (25℃)

	工作电压
	220V DC

	平均耗电
	<60mA

	工作湿度
	0~95%RH(非凝露)

	工作温度
	-10~75℃，最高耐温85℃;温度补偿范围：-10~60℃（出厂默认）

	存储温度
	-20~70℃

	红外光源波段
	2 -14 μm

	进气孔/出气孔孔径
	6mm


产品外观尺寸
下图是产品的外观尺寸，如图所示：
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操作说明
屏幕操作

主界面包含测量模式、系统设置、校准模式、历史数据四个菜单，如下图所示：
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测量模式

按一下"开始测量"按钮，吸气泵开始吸气并开始测试数量，连续点击“开始测量”按钮2次，关闭吸气泵，如下图所示：
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系统设置

可设置时间，按下"确认"按钮保存更改时间，如下图所示：
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校准模式

进入此模式，自动开启吸气泵，模拟量动态显示，支持零点校准、满点校准、浓度设置，按下"确认"按钮，自动保存模拟量和浓度值，如下图所示：
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历史数据

显示最新五条数据，当前页码、已存储页码；按“上”“下"按钮遍历数据，支持数据视图化（显示最新的十条数据曲线)，如下图所示：
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按下"删除"按钮，再按下"确认"按钮，即可删除所有己存储数据，如下图所示：
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质保和售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司设备售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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