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产品简介

产品概述
光谱仪可用于吸光度、透射率、反射率、辐射度、颜色和荧光测量。在可用范围从200-900nm，可以为根据不同波长的应用预先配置，也可以由用户自身需求提出配置要求，以保证在每个应用中获得高精度性能。用户可以通过光纤探头和可定制的软件轻松实现在线集成，满足各类集成需求。

光谱仪可广泛应用于DOAS、气体监测分析、LED测量、发射光谱测量、红外/可见吸收测量等等。
功能特点

全光谱检测技术
高速控制技术
触发准确，性能稳定
可搭建众多光谱测量
参数指标
主机参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	输出信号
	RS485输出

	灵敏度
	±1%Fs或±1.5℃（取较大值）

	测量范围
	-70-380℃/0-600℃/0-1200℃

	工作温度
	-40-85℃

	光谱范围 
	5.5 ~ 14 µm/8-14um

	光学分辨率
	1:2/1:4

	相应时间
	150 ms


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	红外光谱仪
	1台

	配件钥匙
	1把

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
下图是产品的外观尺寸以及部件说明，如图所示：
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精讯云优势
不占内存：微信精讯云小程序，不占内存，让云平台操作更加快捷方便

下发指令：输入密码解锁后，随时随地通过手机端对设备进行指定命令，防止失误操作。
数据清洗：直观数据现实，所有设备信息同屏显示，能够更加直观阅读各类数据。
多账号控制：一套设备多账号可查看与客户端信息同步
附录
质保和售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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