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产品简介

产品概述

本司产品土壤入渗仪，应用马氏瓶原理，计算土壤饱和导水率；当被测土壤厚度与瓶内进气口位置平齐时，入渗筒周围液位平衡，即进入土壤入渗阶段；入渗筒周围水在渗入土壤后液位下降，低于入渗筒内进气口，桶内液位下降，保持外界液位与进气口平衡；读取计量桶的液位差值，计算饱和导水率。本司产品土壤入渗仪应用于农业土壤饱和导水率测量；测试灵活便于携带测试。本品广泛应用于农田水分渗漏的研究、土壞入渗特性的空间变异研究、盐田土壤滲透性应用研究。
功能特点

方便携带。
测量范围广，能快速测量点检各土壤不同地点和深度的饱和导水率，测量的范围是土壤表层之下15-50cm的范围。
无污染，产品采用环保材料，安装、使用、移动等过程对环境无污染性。
测量准确，观测方便，产品采用亚克力透明外壳，能直观观测产品内部情况。
主要参数

	参数
	技术指标

	测定时间
	30分钟至2小时

	饱和导水率测量范围
	10-2~10-5cm/s

	土钻直径
	8cm

	测定需水量
	约15升水

	测定土层深度范围
	土壤表层之下15cm-50cm


产品外观结构
产品尺寸
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产品结构
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产品展示
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组装方法
安装过程：

筒体安装

将骨架油封、骨架油封盖使用M4X10螺丝固定至计量桶顶部；
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将液位平衡杆底部使用螺柱将密封塞和导向片连接；
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将液位平衡杆另一端放入计量桶内并穿过计量桶顶部骨架油封；
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将入渗管与计量筒底部螺纹连接，中间垫密封胶垫，螺纹馋生料带；
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将吊卡抱箍沿计量桶底部卡紧，（使用两个个带螺母的卡环）；
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铸铝盒部分组装：

将托板与支撑脚个相关附件进行连接；
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将组装好的计量桶部分放入铸铝盒，从底部穿过，吊环卡箍侧面螺丝与铸铝盒螺丝孔对齐，用螺丝拧紧固定；
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放入托板部分，是用螺丝与箱体相固定后完成组装；
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使用方法
在使用前确定好量程是否符合使用条件(100-500mm)。
确定好位置使用取土钻制作好相应的环坑。
3.将土壤入渗仪安装装配顺序进行组装后，将入渗筒放入环坑，在与环坑底部接触后上提约2cm，调整支撑脚的高度固定，保证仪器的平稳。
4.将液位平衡杆下放，使底部橡胶塞密闭入渗筒底部入渗孔，注入清洁水源，最后将顶部密封塞压紧密封。
5.提起液位平衡杆，水源通过入渗筒底部出水孔流入环坑，待液位平衡时读取计量桶刻度。
6.在入渗过程结束时读取计量桶的液位刻度，通过差值计算饱和导水率。
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