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产品简介

产品概述

4G型GNSS传感器是一款基于4G网络进行GNSS数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

4G型GNSS采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备实时测量经纬度和高度并主动上传服务器平台。
功能特点

采用高精度的GPS定位芯片，响应速度快，定位准确

实时无线监测、数据远程传输、无人值守
应用范围广，不受地形起伏限制
 主要参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12V（2A以上） DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结

	功耗
	7.8W


测量参数
	参数
	技术指标

	GPS定位时间
	≥1min

	GPS定位误差
	≤10cm

	经纬度精度
	0.000001°

	高度精度
	0.001m

	工作温度
	5至45℃

	工作湿度
	5至95%（相对湿度）、无凝结


硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器基站
	1台

	高精度传感器移动站
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份

	高精度天线
	2台


外形尺寸

GNSS主体外观尺寸
下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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天线外观尺寸
下图是产品的基站和移动站外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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产品使用说明
基站使用说明
设备出厂至少有一台设置为基站，其它设置为移动站配合基站，基站也可以设置为多台，配合多个区域使用，基站需要固定在一个位置，中间不能移动，需要保证天线固定位置开阔没有阻碍物。

移动站使用说明
设备出厂移动可以为若干台，配合基站使用，移动站可以任意移动，接受测试范围控制在以基站为中心10公里左右。超出范围需要配置新的基站配合移动站，进行测量使用。
基站和移动站出厂会做好区分，内部板卡和上传设置都是配置好的，如有需求，请与本司售后人员对接。
注意事项

（1）检查产品是否损坏，若损坏或缺失，请联系我司售后工作人员。

（2）避免在高温环境中使用，产品的使用环境请按照参数说明。

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

（4）精讯云服务器使用操作，可联系我司售后工作人员

（5）传感器上面的透气膜禁止损坏

（6）设备必须使用在室外空旷环境

（7）基站和移动站必须同时工作。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

 精讯云优势

（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员了解平台的具体功能。
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