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	以太网型GNSS

传感器

	使用说明

	JXBS-6001-GNSS

	                       Ver1.0


产品简介

产品概述

以太网型GNSS
传感器是使用以太网进行GNSS传输的变送器，实时测量经纬度和高度，并使用网线进行传输。设备支持主动上传与TCP Modbus两种形式。本系列产品充分利用现成的以太网网络实现不限距离的数据采集与传输与集中控制。

功能特点

采用高精度的GPS定位芯片，响应速度快，定位准确

实时无线监测、数据远程传输、无人值守
应用范围广，不受地形起伏限制
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V（2A以上电源供电）

	传输接口
	RJ45 10M/100M自适应

	通信协议
	主动上报/TCP modbus

	DNS动态解析
	支持


测量参数
	参数
	技术指标

	GPS定位时间
	≥1min

	GPS定位误差
	≤10cm

	经纬度精度
	0.000001°

	高度精度
	0.001m

	工作温度
	5至45℃

	工作湿度
	5至95%（相对湿度）、无凝结


系统框架图
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器基站
	1台

	高精度传感器移动站
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份

	高精度天线
	2台


外形尺寸

GNSS主体外观尺寸
下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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天线外观尺寸
下图是产品的基站和移动站天线外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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接口说明

设备分为普通DC电源适配器供电型与POE集中供电型，具体接口如下所示。
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	样式
	说明

	电源
	圆口DC头
	12-24V直流供电

	网口
	RJ45接口
	连接10/100M网线


普通供电版本设备，分为一个DC口供电口和两个防水RJ45网线口。


普通供电方式的传感器需要在接好网线的同时接上直流电源。出厂提供默认50cm线材。
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	样式
	说明

	网口
	RJ45接口
	连接10/100M网线标准POE网线



如上图所示为POE供电版本设备，外设一个防水RJ45口。
POE供电时网络传感器仅有一个网络接口，您只需要使将POE网线插入网口即可。


注意，本设备仅支持标准48V国标POE交换机，并不支持24V非标交换机，如果有特殊需求请联系厂商。本POE供电兼容1236和4578两种供电模式。

安装

[image: image8.jpg]STEP 1 STEP 2
RLRTE RN RRG FEL— K — R,

STEP 3 STEP 4
FTWITRE, SRGEATELORR 8 ETRERESTER,
B~





本产品配有一个默认的RJ45防水接头以适应室外的使用，如下图所示，请将网线穿过防水头后，再压制水晶头，然后插入网线并拧紧防水接头即可。

如果您对防水没有要求，可以不使用防水保护套，直接插入成品网线使用即可。

产品使用说明
基站使用说明
设备出厂至少有一台设置为基站，其它设置为移动站配合基站，基站也可以设置为多台，配合多个区域使用，基站需要固定在一个位置，中间不能移动，需要保证天线固定位置开阔没有阻碍物。

移动站使用说明
设备出厂移动可以为若干台，配合基站使用，移动站可以任意移动，接受测试范围控制在以基站为中心10公里左右。超出范围需要配置新的基站配合移动站，进行测量使用。
基站和移动站出厂会做好区分，内部板卡和上传设置都是配置好的，如有需求，请与本司售后人员对接。
注意事项

（1）检查产品是否损坏，若损坏或缺失，请联系我司售后工作人员。

（2）避免在高温环境中使用，产品的使用环境请按照参数说明。

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

（4）精讯云服务器使用操作，可联系我司售后工作人员

（5）传感器上面的透气膜禁止损坏

（6）设备必须使用在室外空旷环境

（7）基站和移动站必须同时工作。
配置软件安装及使用
我司提供配套的“以太网软件配置调试工具”，可以方便的使用电脑对以太网传感器进行设置，修改网路信息，读取传感器数值等。

软件基本使用与设备搜索

首先您需要将我们的传感器解压到单独文件夹中，不要漏掉文件，请确保您电脑的.Net版本是2.0及以上，Win7SP1版本以上的都已经预装了.Net2.0版本，XP或者早期的Win7请安装.Net2.0。
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软件界面分为如下几部分，如图，左边为设备搜索和操作信息显示区域，中间为配置区域，可以进行设备的基本配置，传感器的调试与固件升级。

请注意，使用时首先选择正确的网卡，尤其注意您的电脑有有线网卡和无线网卡时注意选择。然后点击搜索设备，此时会在设备列表中显示全部在线的设备，然后双击设备列表中您需要访问的设备，可以获取设备当前的基本配置。请注意每一步操作前都要首先搜索设备并双击设备，如下图。
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您可以修改指定的参数，修改过参数后点击

传感器的网络配置

设备的基本设置主要包括以下几个方面：

	基础网络设置

	设备名称
	客户用来标示自己的设备名称，自行修改，长度不大于10个汉字或者20个英文。

	设备IP
	以太网传感器自身的静态IP，在没有勾选DHCP时使用本IP。

	设备网关
	以太网传感器自身的网关，在没有勾选DHCP时使用本网关。

	子网掩码
	以太网传感器自身的子网掩码，在没有勾选DHCP时使用本子网掩码。

	DHCP
	自动搜寻IP，会根据您网络中的路由器自动获取IP，网关，子网掩码。

如果路由器中没有开启DHCP，则1分钟后会使用静态IP。

	TCPmodbus设置

	启动

TCPmodbs
	勾选本选项后设备以TCPmodbus从机方式工作。TCPmodbus和主动上传只能二选一

	本地TCP

modbus端口
	监听的TCP端口号。

	主动上报设置

	服务器地址类型
	可以选择上传到指定IP或者指定域名。

IP形式或者域名形式二选一。

	目标IP/域名
	需要上传到的指定IP或者域名。域名长度不能超过14个英文。

	目标端口
	需要上传到的指定端口。

	主通信模式
	主动上传使用的TCP协议。


传感器参数设置

在传感器调试页面可以设置一些参数，注意设置这些参数的时候，设备必须工作在TCP modbus模式，不能工作在主动上传模式。

	TCPmodbus配置设置

	TCPmodbus从机地址
	可以设置TCPmodbus的从机地址，范围0-253，其中254是广播地址。

	协议类型
	可以选择主动上传协议类型，0代表不主动上传，1代表使用系统默认协议主动上传，2代表使用其他协议主动上传。

	上报间隔
	主动上传的上报间隔，单位1s，范围1-65535秒。


主动上传与TCPmodbus模式的切换

系统出厂默认使用TCP modbus方式工作，如果需要切换到主动上传模式，请按照以下步骤操作，注意步骤顺序不要错乱，否则会导致配置失败。

①在传感器调试页面设置上报协议为1，修改上报间隔为您期望的间隔。

②在传感器配置页面，将启动TCPmodbus的选项取消勾选，并设置主动上报设置，保存配置。

如果您需要切换回TCPmodbus模式，请按照以下步骤操作，注意步骤顺序不要错乱，否则会导致配置失败。

①在传感器配置页面，将启动TCPmodbus的选项勾选，保存配置。

②在传感器调试页面设置上报协议为0。
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