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产品概述

MQ-139气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的金属氧化物半导体材料。当环境空气中有被检测气体存在时传感器电导率发生变化，该气体的浓度越高，传感器的电导率就越高。采用简单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度对应的输出信号。

功能特点


本品对制冷剂气体灵敏度高，具有响应恢复快、低功耗、检测电路简单、稳定性好、寿命长等优点。 
主要应用

该气体传感器可广泛应用于家庭、环境的氟利昂探测气体装置等。
产品参数

MQ-139-1 (5V)
	产品型号
	MQ-139-1

	产品类型
	半导体气体传感器

	标准封装
	塑封

	检测气体
	制冷剂、苯、酒精等

	检测浓度
	10～1000ppm

	标准电路条件
	回路电压
	VC
	≤24V(典型3.3V)

	
	负载电阻
	RL
	默认5M可调

	
	加热电压
	VH
	5V  DC

	
	加热功耗
	PH
	≤100mW

	1
	加热电阻
	RH
	270Ω（室温）

	
	敏感体电阻
	RS
	1M-5M

	
	灵敏度
	S
	Rs(in air)/Rs(in 500ppm制冷剂)≥3

	标准测试条件
	温度、湿度
	20℃±2℃；65%±5%RH

	
	标准测试电路
	Vc:5.0V±0.1V；

VH:5.0V±0.1V

	
	预热时间
	不少于5分钟

	传感器寿命
	10年


    MQ-139-2(3.3V)
	产品型号
	MQ-139-2

	产品类型
	半导体气体传感器

	标准封装
	塑封

	检测气体
	制冷剂、苯、酒精等

	检测浓度
	10～1000ppm

	标准电路条件
	回路电压
	VC
	≤24V(典型3.3V)

	
	负载电阻
	RL
	默认5M可调

	
	加热电压
	VH
	3.3V  DC

	
	加热功耗
	PH
	≤66mW

	1
	加热电阻
	RH
	270Ω（室温）

	
	敏感体电阻
	RS
	1M-5M

	
	灵敏度
	S
	Rs(in air)/Rs(in 500ppm制冷剂)≥3

	标准测试条件
	温度、湿度
	20℃±2℃；65%±5%RH

	
	标准测试电路
	Vc:3.3V±0.1V；

VH:3.3V±0.1V

	
	预热时间
	不少于5分钟

	传感器寿命
	10年


传感器外观尺寸

下图是传感器的外观尺寸图，如图所示：

[image: image2.png]



基本电路
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传感器引脚
下图是传感器的引脚说明，如表所示：

	引脚序号
	功能说明

	1
	测试用电极

	2
	加热电极

	3
	测试用电极

	4
	测试用电极

	5
	加热电极

	6
	测试用电极


注：引脚1和3导通，引脚4和6导通；若电压加在1、3或4、6引脚会导致引线烧毁，加在2、4引脚取不到信号。
注意事项
暴露在可挥发性硅化合物蒸汽中
传感器要避免暴露于硅粘接剂、硅橡胶等存在挥发性硅化合物的环境中。若传感器表面吸附了硅化合物，传感器的灵敏度会受到影响，并且会造成不可逆的损坏。

严禁暴露在腐蚀性环境中
传感器暴露在腐蚀性气体环境中，不仅会影响传感器的灵敏度和准确度，还可能造成不可逆的损坏，导致不能使用。
严禁接触酸、碱金属盐
传感器表面吸附酸性或碱性金属盐，会影响传感器的性能。
严禁触碰水
严禁在相对湿度大于65%的环境中使用，若传感器表面吸附水蒸气或水珠，会降低灵敏度，影响准确性。

严禁在零下环境中使用
传感器在零下环境或传感器表面结冰，会造成传感器的灵敏度的丧失，导致不能使用。
严禁长期在高浓度环境中使用
无论传感器是否通电，长期在高浓度气体环境中，会影响传感器的特性，严重会造成传感器不可用；严禁使用打火机直接喷向传感器。

长期贮存
传感器在不通电状态下长时间贮存，零点漂移会增大，这种漂移也和贮存环境有关；若传感器长期未使用，使用前需要通电进行老化处理，如表所示：

	贮存时间
	建议老化时间

	1个月左右
	不少于36小时

	1至6个月
	不少于72小时

	6个月以上
	不少于144小时


严禁受到振动和冲击
过度振动、强烈的冲击以及跌落会导致传感器内部引线断裂，造成传感器不能使用。
手工焊接方式，建议的焊接条件如下：
烙铁要恒温

温度不能高于200℃
时间不能太长，小于5秒
助焊剂要使用含氯含量最少的
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