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臭氧电化学探头 (JXM-DJZ-131-1)




· 产品概述
固态电化学传感技术是电化学检测领域的新型技术，该技术基于电化学原理，使用质子膜代替传统电解液，根据不同气体的电化学反应输出信号，通过信号量准确测量气体浓度。

· 性能参数
	型号
	JXM-DJZ-131-1

	正常检测范围
	0-100ppm

	响应时间（T90）
	≤15S

	分辨率
	0.01ppm

	稳定性
	<5%

	输出线性
	线性

	预热时间
	≤30s

	重复性
	＜2%输出值

	灵敏度
	（0.680±0.015ua/ppm）
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· 工作条件
	工作温度
	-25℃~50℃

	湿度范围
	0%~99%RH

	压力范围
	1±0.1标准大气压

	使用寿命	
	3年（空气中）

	长期稳定性
	＜2%信号值/月

	存储时间
	6个月（专用包装盒）

	保质期
	24个月














· 物理性能
	重量
	1克

	方向性
	无

	排针型号
	2.54




 

· 产品尺寸
	
             [image: ]


※所有尺寸标注以毫米为单位除非另有说明，所有公差±0.10毫米
· 基本电路[image: ]


· 安装说明
电极脚请正确连接，连接位置不对会影响传感器的正常工作；传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触；请勿直接在传感器上或靠近传感器的地方使用粘合剂，以防止塑料外壳的破裂；若在特殊环境下使用，请预先联系我们。
· 不同温度下电压差值



· 使用须知
1. 以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。
2. 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，不能保证其标定和测量的准确性。
3. 交叉灵敏度会有±30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。
4. 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。
不同温度下电压差值
-25	-20	-15	20	0.1	0.118	0.131	0.131	温度/℃

电压差值/V
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