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产品简介   
产品概述

危废收集在线监测系统采用冷轧钢材质加工制作，具有对化学废料处理情况进行监测的功能，其结构坚固、测量准确，具有便于维护等特点。

产品可对液位、实时称重数据、上次投递重量、设备的开盖记录，称重数据和液位数据可通过4G模块将数据上传平台，平台可实时显示称重和液位数据变化情况，产品具有GPS定位功能。

功能特点

结构坚固，采用冷轧钢材质加工制作，便于维护，；

GPS定位：可实时查看产品位置；

报警功能：当液位超标、废料桶移除时报警；

液位监测：实时监测液位高度；

重量监测；

产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	220V AC

	输出信号
	4G（选配）

	上报间隔
	默认3min（可定制）

	工作温度
	0~60℃

	工作湿度
	0~90%(相对湿度)、无凝结

	防护等级
	IP65      

	精度（kg）
	±1%

	功率
	≤2.4W

	称重
	≤150KG


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	危废在线监测系统
	1台

	220V电源线插头
	1个

	保修卡/合格证
	1份


结构外观尺寸
以下是产品外观尺寸图，可根据尺寸安装，如图所示：
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结构外观说明
下图是产品的结构说明图，如图所示：
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使用说明
将设备置于稳固平坦地面使用,不要放在震动不稳的桌面或台架上；

当电源开启时,请勿将物品置放在秤上(开机预热)。
如果刚开机重量不是零的话，按“去皮”，重量将置零。（正常情况取下称量物后重量会自动归零）

使用注意事项   
严禁敲打撞击及超重压。
勿置放在高温及潮湿环境场所；
产品使用说明
设备显示界面
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液位    ：检测到的液体高度（实时显示）；

重量    ：实时测量的重量（实时显示）；

上次重量：上次称量到的重量；

去皮    ：是否去除桶的重量；

开盖状态：显示桶盖的开关状态，2种状态（ON或OFF）；

开盖记录：可查看存储的开盖次数和开盖时的重量，最大存储2000条；

日期设置：点击时间处进行日期修改设置；

日期设置界面
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通过点击 “+/-” 进行修改日期。如修改年份，点击年下面的“+/-”，可增加或减小年份，月、日、时、分、秒同修改年份一样；

开盖记录界面
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“共7条纪录”：显示开盖记录的总条数；
“清除记录”  ：可删除所有开盖记录信息；

序号“1”   ：记录最新的开盖信息；
设备使用操作说明：

设备接上电源线，打开设备开关等待5s；

将桶放到设备上连接好线路；

安装好液位探头；

屏幕界面点击去皮；

打开桶盖加入待称量溶液；

此时重量显示数值为称量溶液的重量；液位数值为溶液的深度数值。

传感器连接精讯云

精讯云介绍      
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
易操作性：提供友好的用户管理和使用界
可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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