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一站式物联网供应平台
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产品简介   
产品概述

九通阀和十二通阀是一款结构紧凑、高性能、高可靠性，适合作为工业精密注射泵的配件来使用，以及相关的化学、环保设备中，可有效放置阀芯长时间摩擦而出现串阀和漏液情况，提高了九通阀/十二通阀的使用寿命。
功能特点

材质性能优良：阀体内采用三氟材质，外壳采用304不锈钢材质，具有耐腐蚀性、化学稳定性、阻气性、耐候性等，耐高温可达80度。

密封性强，抗压强：液体250PSI，气体100PSI，不易渗水漏水，承受压力大。

大功率电机：采用大功率步进电机旋转角度更加准确，电机驱动更加有力。

应用领域
   可广泛应用于医疗设备、水质检测、萃取仪、分析仪器、色谱仪等。
电机参数

	参数名称
	参数内容

	型号
	HJ86BYGH114-6004

	步距角
	1.8

	机身长
	114

	电流
	6

	电阻
	0.6

	电感
	5.8

	静力矩
	8

	定位力矩
	12.5

	转动惯量
	2700

	引出线
	4

	重量
	3.7


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	九通阀或十二通阀
	1台

	保修卡/合格证
	1份


结构外观尺寸
以下是产品外观尺寸图，可根据尺寸安装，如图所示：

[image: image7.png]



[image: image2.png]



[image: image6.png]


细节鉴赏
                          衔接紧密-- 精心工艺，部间间严丝合缝
                 

不锈钢外壳--坚韧耐用、不易变形
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