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产品简介

产品介绍
智能终端对每台定位器进行实时定位，判定其是否处于行驶状态，并对其方向、速度等状态进行云存储记录。每次的定位数据都将进行自动存储，形成车辆定位大数据，最终由智能平台自动对车辆大数据进行分类处理。

应用领域

此产品广泛应用于新能源车领域、营运车辆、工程车辆、保险行业、企业车队、汽车厂商/4S店等。 
产品特点

精确定位   
GPS+北斗双星定位，融合4G无线通信技术，GAP灵敏度GPS+BDS双星定位，支持AGPS快速辅助定位跟踪，同步授时，快速搜星且准确定位。
实时查看

对每台定位器进行准确定位，判断是否行驶、方向、速度状态等，并通过云平台记录每一次的定位记录，形成观测数据。
支持多种报警功能/围栏报警

支持超速、位移、断电、围栏报警功能。

围栏报警：在地图上设置警戒区域，车辆离开设备的警 戒范围即可触发进出围栏公告。

车辆状态

内置3轴加速传感器，融合精确智能边缘算法，实时获取车辆给姿态，拐点补偿数据算法，判断车辆转弯，根据转弯角度补传数据，让历史轨迹贴近实际道路，记录更完整的行车记录。
历史轨迹

车辆经过的路线、停留时间、地点、车速、方向、里程自动保存云平台，打开手机APP可随时查看。
远程查看

主要参数

	参数名称
	参数内容

	供电电源
	12-24V供电

	跟踪灵敏度
	-160dBm

	捕获灵敏度
	-154dBm

	工作温度：
	-30℃ - +80℃

	扩展工作温度：
	-40℃ - +85℃

	存储温度：
	-45℃ - +90℃


表一
硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	GPS定位器
	1套

	说明书
	1份

	保修卡
	1份


表二

产品外观
以下是产品的外观结构尺寸图，如图所示：
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图一
安装说明
接线说明
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图二
	序号
	GPS线序
	汽车线序

	1
	备用
	/

	2
	红色线
	电源正极

	
	黑色线
	电源负极

	3
	备用
	/

	4
	备用
	/



         表三
     图三                         表三
推荐安装点：

安装在车辆的A柱、B柱、C柱

 仪表盘周围

 车座底下

 车尾箱内部

 前挡风玻璃下方装饰板内隐蔽处；

 后挡风玻璃下方装饰板下；

 前保险杠里面，需注意防水；

安装示意图，如下：
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图四（推荐安装位置:侧边保险丝盒处）
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图五（推荐安装位置：电瓶处）
安装要点：

一般安装在车辆内部带有12v电压的接口都是可以的

为避免被恶意破坏，选位应尽量隐藏

避免与发射源放在一起，如无线倒车雷达，防盗器，及其它车载通讯设备； 

不要安装在温度过高、易腐蚀位置

接线完之后可以使用扎带固定，或用魔术贴粘贴即可

首次定位对信号要求较高，必须在室外
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