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产品简介

产品概述

JXBS-3001-YG传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。

NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量

JXBS-3001-YG传感器对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的的反应。适用于住宅、厂房、商场、宾馆、办公楼、教学楼、银行、图书馆、以及仓库等场所的火灾报警。

工作原理
JXBS-3001-YG传感器采用烟雾中的颗粒折射红外光的原理探测火灾，电路主要由红外发射部分和接收部分组成，发射管与接收管置于光学迷宫中，光学迷宫可屏蔽外界杂散光的干扰，但不影响烟雾进入。

在烟状态下，只接收到很弱的红外光，当烟雾进行时，由于散射作用，使接收光信号增干扰及降低功耗，发射电路采用脉冲方式工作，可提高发射管使用寿命。

功能特点
24小时实时探测环境中烟雾状态
红外光电感应
采用智能处理电路
内置蜂鸣器，声光报警
采用大容量锂电池供电
自检测试功能
产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
设备稳定、可靠，探测准确
无盲点、360°全方位探测
功耗低、续航能力强
采用高音量的蜂鸣器，声光报警声音大
设备自带自检功能
远程云端报警监测
产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池

	电池工作时长
	≥3年

	上报间隔
	默认10min，时间可更改

	通讯方式
	NB-IOT

	NB-IOT运营商
	中国联通 

	响应时间
	≤3s

	烟雾灵敏度
	1.06±26%Ft

	工作温度
	-20~60℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线
	1只（内置）

	内置锂电池
	1块

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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使用说明
烟雾传感器表面有“自检”按键，安装使用传感器之前，可按下“自检”按键大于0.5秒，传感器按照一定频率模拟火警报警声音，并伴有光指示；按键释放，声光报警提示会立即停止，由此判断设备是否正常。
检测设备正常，并将设备安装在相应位置之后，按下壁挂式传感器的电源开关，传感器开始工作，同时按照一定时间频率上报数据。

当检测到烟雾时，烟雾传感器会立刻报警，同时会将数据上报到云端服务器；只要在服务器设置数值，当烟雾报警器时，云端服务器会通过手机短信或者邮件的方式通知。

*短信通知是有限制的，并且需要相应的费用；邮件通知是免费的
安装事宜

（1）传感器保证垂直安装天花板，传感器探测头要正面朝下
（2）安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备
（3）尽量远离大功率干扰设备，以免造成信号影响,如变频器/电机等

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G/NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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