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第一章 产品简介

产品介绍
本产品是一款广泛应用于海水、污水和自来水等溶液中盐度值或TDS值和水温的盐度计探头。

    监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录，也可以连接RS485接口通过

MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。
功能特点

高性能高精度电极
智能温度补偿测量更加准确

耐高温高压稳定性好
精工元器件品质再升级
应用范围广
探头参数

	参数名称
	参数内容

	产品型号
	JXEC-T1000000

	电极数量
	2

	电极常数
	K=1000

	外壳材质
	304不锈钢

	安装螺纹
	G3/4(55°圆柱管螺纹）

	测量范围
	10uS/cm~500ms/cm


表1   

第二章 产品硬件
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2.1 产品外观

 图1                                                     
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2.2 接线连接

                                 图2
2.3 结构尺寸                   

图3




