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产品简介

产品概述

我司自主研发的lora设备体积小、一体化集成的特点，运输、携带和安装方便、可随时动态调整位置方便，设备外观、工作条件、安全要求、功能要求及通讯要求均可适应不同的测量环境。
相较于其他火灾烟雾检测的方式，光电式检测具有稳定度高，鉴定灵敏等特点。报警器内置指示灯与蜂鸣器，预警后可以发出强烈声响。进而方便了客户系统的评估烟雾情况，并使用无线网络将数据上传到云端。

产品网络传输采用稳定可靠的运营商网络、技术成熟传输稳定，信号强且覆盖范围广。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。产品支持网络在线配置与升级、短信查询与配置参数。

数据信息可以上传到我司的精讯云平台，也可以上传到阿里云、华为云、天翼云、移动OneNet等客户自有云平台等。

功能特点

采用光电式探测，工作稳定，外形美观，安装简单，无需调试，可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。探测盒周围有金属防虫网提高候命。火灾烟雾检测结果精准，误报率几乎为零。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	烟雾灵敏度
	1.06±26%F.t

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	工作环境
	-20℃-60℃ 0-95%RH

	检测标准
	GB4715-2005


Lora版本产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	锂电池

	产品功耗
	<0.4W

	工作频段
	433/470/868/915MHz频段

	传输距离
	800米（默认）~3000米（理论极限）


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	火灾报警器
	1台

	Lora贯桥云盒
	1台（选配）

	12V 电源适配器
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份
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安装事宜

需将传感器安装于房顶时，应该放在房顶中间位置，若安装于倾斜或人形屋顶，报警器应与屋顶保 持一定距离每当坡度小于 30°时，距离为 0.2m 为宜，大于 30°时，距离 0.3m~0.5m 为宜。
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安装方式壁挂式安装，首先需要安装探测器底座，在天花板上相距 70mm 的位置上打两个直径 5mm 的安装孔, 用涨塞和螺钉固定底座在天花板上。同时拧开底座的压线螺丝安装接线，从设备的圆孔中央将线走出。

然后按照方向将探测器插入底座，顺时针拧动探测器并拧紧即可完成安装。

使用注意事项

LoRa贯桥云盒
设备在室外使用，需要放置在比较空旷、无遮挡位置

放置在高4-5米的位置，以增强信号强度和覆盖范围

在室外使用需做好防水处理

LoRa传感器
在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

设备放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处理

测量时钢针必须全部插入土壤里
避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过  高。野外使用注意防雷击
勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器
由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态
注：传感器和贯桥云盒连接的建立时间和信号、距离以及传感器默认的上报时间相关，如果您等待时间超过10分钟，请联系我司售后工作人员。
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