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感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。
请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。
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1. 概述
人机接口要求更高的功能性和直观性，触摸式界面，迅速成为新的规范。
JLLA-2AD 是一个单通道电容传感装置。该装置可以作为一个单通道控制器。
2. 特点
可以控制 1 个感应点
系统低成本
降低系统复杂度提高稳定性
嵌入的共模干扰去除电路
RoHS 兼容的 SO-8 封装和 SOT23-6 
3. 应用
水位检测
人体感应
触摸按键
4. 管脚图示
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图1
5. 管脚描述

	引脚SOP8
	引脚SOT23-6
	名称
	输入/输出
	描述

	1
	2
	VSS
	电源负极
	地参考

	2
	1
	VREG
	模拟输出
	内部参考源输出

	3
	
	
	
	

	4
	6
	CR
	模拟输入输出
	基准电容

	5
	5
	CX
	模拟输入输出
	感应天线

	6
	4
	OUT
	输出
	按键输出

	7
	
	
	
	

	8
	3
	VCC
	电源正极
	供电电压输入


表1
VREG：内部参考源输出，接4.7nf电容。
CR：检测基准值设置。
CX：感应天线 ,串联电阻是3KΩ。
OUT：按键输出端口，有高阻和低电平两种状态。无感应时，输出高阻，有感应时，输出低电平。
OUT电压（外接上拉电阻）
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图2
6.应用原理图
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图3
7.PCB 版图注意事项
1． VCC 和 VSS 电源线要单独走线，不能和其它芯片（单片机和 LCD 驱动芯片等）共用电源走线。以免使其它芯片的干扰信号通过电源线引到触摸芯片。
2． CP，CVREG，CR 三个电容必须靠近芯片放置。感应线上串联的 CX 电阻，靠近芯片放置为宜。
3. 尽量大的铺地面积，可以提高抗干扰性。
4. 感应连线和感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置，感应连线直接引到感应焊盘（或弹簧焊盘），不同按键的感应连线不需要长度一致。感应连线线宽尽量小。感应连线周围不能走其他电源线和信号线。如果实在不能避免，其他走线要垂直跨过感应连线。感应焊盘之间至少留 5mm 间距，感应焊盘和铺地之间距离大于 1.5mm。

8. 额定值
工作温度 -40 ~ +85ºC
存储温度 -50 ~ +150ºC
电源电压 -0.3 ~ +6.5V
管脚最大电流 ±20mA
管脚电压 -0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts
* 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏
9. 电气特性

TA=25℃

	特性
	符号
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	工作电压
	Vcc
	
	2.5
	
	5.5
	V

	电流消耗
	Idd
	VCC=5.0V
	
	320
	
	uA

	
	
	VCC=3.0V
	
	210
	
	uA

	上电稳定时间
	Tini
	
	
	300
	
	ms

	输出阻抗（开漏输出）
	Zo
	低电平
	
	50
	
	Ohm

	
	
	高阻
	
	100M
	
	

	输出灌电流
	Isk
	VCC=5V
	
	
	10.0
	mA

	采样周期
	Tsi
	正常工作状态
	
	2.7
	
	ms


表2
10.ESD特性


	模式
	极性
	最大值
	参考

	H.B.M
	POS/NEG
	8000V
	VCC

	
	
	8000V
	VSS

	
	
	8000V
	P to P

	M.M
	POS/NEG
	500V
	VCC

	
	
	500V
	VSS

	
	
	500V
	P to P


表3

11.封装尺寸图（SO-8）
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图4
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