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	使用说明书
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第一章 产品简介
产品概述
车载OBD终端是我公司推出的一款新型OBD数据监测终端。

车载OBD终端通过通讯协议与车辆的OBD接口进行连接，读取车辆运行信息，包括发动机参数，转速，车速、负载、进气温度等信息，将数据通过4G通信方式实时上报至云平台处。云平台通过大数据算法，对数据进行分析。用户可以实时掌握车辆信息，监测车辆位置。用户只需将终端插入至车辆的OBD接口，终端自动匹配，读取数据。该产品适用于汽车，货车等各种车型。

产品特点

自动获取数据，分析故障信息
耐高温低温
数据储存
支持远程
寿命长久
防拆卸，使用安全
设备稳定、可靠，探测准确
参数指标

主要参数

	参数名称
	参数内容

	GPS参数
	GPS定位时间≥1min

	
	GPS定位误差≤10-15m

	
	经纬度精度0.000001°

	
	高度精度0.0001m

	发动机参数
	进气温度：±2℃

	
	节气门位置：<1%

	
	发动机冷却温度：±2℃

	
	发动机负荷精度：<1%

	
	进气歧管压力：2Kpa

	
	车速精度：<0.1km/h

	SD卡
	8G内存卡

	ATSHA204a
	保密等级EAL5+


表1

通讯参数
	参数名称
	参数内容

	工作电压
	9V-24V

	充电接口
	车辆OBD接口

	工作温度
	-40℃~+85℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结                            

	外形尺寸
	150mm*74mm*29mm


表2
第二章 硬件连接
2.1产品清单

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	车载OBD系统终端
	1台

	SD卡
	1个（选配）

	OBD圆形组合天线
	1个

	汽车公头接头连接器插头
	1个

	保修卡/合格证
	1份


表3
2.2产品外观尺寸
2.2.1下图是产品的外观图：
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图1
2.2.2下图是结构尺寸图：
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图2

2.2.3插头接口图：
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图3

2.3产品使用
用户只需将OBD终端直接插入车辆的OBD接口即可，无需其余操作，设备自动读取信息。

2.4注意事项
设备需按照说明书上规定的工作电压进行供电，电压高于上限会有烧毁设备的风险。
第三章 功能特点

3.1 产品功能

	CAN

诊断

功能
	车辆数据流
	定时上报车辆关键数据流、支持特殊数据的破解定制开发

	
	读取车辆故障
	终端识别车辆故障信息，车辆故障状态发生改变时上报平台

	
	清除车辆故障
	通过平台下发指令清除车辆故障

	
	点火熄火判断
	准确判断车辆点火熄火，熄火后进入休眠降低功耗

	
	里程油耗统计
	通过读取OBD数据，精准计算统计车辆运行的里程及油耗

	
	行程报告
	一个行程结束后，可以上报此次行程的用车信息

	
	车辆体检
	可实现对车辆的专业故障诊断，提供一个整车车况评估

	定位

功能
	GPS/BD定位
	可以实现GPS/BD双模定位，符合国家鼓励改策

	
	定位数据
	经纬度、时间、卫星数、速度、方向、ACC状态、电瓶电压

	
	基站定位功能
	包含网络基站LAC和CellID信息、运营商编码

	
	智能轨迹
	终端自动判断轨迹路线，实现轨迹蝶形效果

	
	按间隔报告
	监控平台设置发送终端回传定位信息的方式及频率参数

	网络

通信

功能
	4G全网通
	适合国内移动、电信、联通的4G网络

	
	WIFI点分享
	可提供车内WIFI热点上网(选配)

	
	网络线重连
	网络掉能够自动重连

	
	通信协议
	数据信息与平台交互采用TCP协议

	
	参数设置
	通过平台直接对端进行IP地址、端口号、APN设置

	驾驶

行为
	驾驶行为
	包括驾波循环起点终时间、驾驶循环总里程、平均车速、最大车速、超速时长、超速次数、超速时长、急加速、急减速、急转弯信息

	
	驾驶行为事件
	车辆行驶过程中，产生急加速、急减速、急转弯事件，单独上报事件

	提醒

报警

功能
	车辆故障报警
	通过OBD诊断，车辆有故障码报警

	
	点火提醒
	车辆点火上报点火报警，包含点火时间、GPS信号

	
	熄火提醒
	车辆熄火上报熄火报警，包含熄火时间. GPS信息

	
	低电压报警
	车辆电压低于可设置的电压两值上报低电压报警，包含报警时间、GPS信息

	
	总速过长报警
	车辆速时间超过可设置的时间阀值，上报詹速时间过长报警，包含报警时间、GPS信息

	
	水温报警
	对于支持OBD水温数据的车辆，水温招过可设置的温度阀值，上报水温报警，包含报警时间、GPS信息、当时水温值

	
	超速报警
	车辆行驶速度超过可设置的速度阀值，上报超速报警，包含报警时间、GPS信息

	
	碰撞报警
	车辆行独过程中，产生加速度大于可设置的阀值，经前后车速过滤，定义为严重撞场景，上报碰撞报警，包含碰撞时间、GPS信息碰撞加速度

	
	设备上电提醒
	终设备插入，上报插入提醒

	
	设备拔出报警
	终设备拔出，上报拔出报警(有备电选配时)

	外接

设备
	输入功能
	支持多/O状态信号入，高电平触发

	
	输出控制
	支持多路控制信息出，控制受电器新油断电

	
	外界传感器
	可接各种数据采集传器口通讯 RS232/TTL可选

	远程

控制

管理

功能
	远程升级
	可通过移动网络对端软件进行远程升级、通过FTP服务器升级

	
	远程重启
	通过数据通道方式下发指令重后设备

	
	远程查询
	平台通过网络远程查询终信息、车型型.GPRS通讯参数、心跳参数等

	
	远程设置
	平台通过移动网络远程设置终信息、车辆型、GPRS通讯参数、心跳参数等

	平台

功能
	可对接的协议
	18GPS平台CYWOBD空中协议JT808部标平台，带OBD扩展数据新能原汽气车国标GB/T 32960协议(定制)


                             表4

注：定位功能是默认的其它功能均为选配，该产品功能请以实际产品为主，不同产品配置功能不一样。
3.2 功能特点

3.2.1 发动机/车速/转速监控
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                                      图4
3.2.2 自动获取数据分析
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图5

3.3.3 4G通讯
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                                     图6
3.3.4 耐高温低温
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图7

3.3.5 GPS定位/方便监管车辆位置
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图8

3.3.6 平台实时接收/实时显示
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图9

3.3.7 OBD数据终端
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                          图10

3.3.8 远程监测平台
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图11
第四章 精讯云系统
4.1系统介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

4.2系统的特点及优势

4.2.1特点
实用性和美观性：根据应用系统的要求确定整个系统结构，即从系统功能和信息需求出发，拟建系统的结 构必须满足系统的功能要求，信息采集与传输能力要求、人机交互能力要求、信息处理与存储能力要求。具体而言，该系统切实满足业务的需要，系统性能可靠，易于维护并且网络及系统各方面指标切合实际需要，系统配置设计充分满足业务需求。界面的规划应力求实用性，使应用充分满足使用者的访问需求。在保证实用性的同时,应力求界面的美观、大方。                                                                                                                         
稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
易操作性：提供友好的用户管理和使用界面
可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性。
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
4.2.2优势

 支持私有化入口：
精讯云重点解决私有化部署的难题提供可配置“千人千面”界面与私有域名解析的服务
[image: image14.jpg]B

ﬁiﬂi%iﬁ g EMSER f§iﬂ§9’~]§ﬁ*ﬁﬁhttp://sennor,r\et





图12
 功能全面：
数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，大屏监控，指令下发等功能。
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图13
 微信小程序：
可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
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图14
4.3精讯云平台注册和基本使用

4.3.1平台注册

您输入网址（www.sennor.net）进入平台登录界面，如下图所示：
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图15
如果您已和售前人员联系，已帮您注册过账号，您可以直接使用已注册账号登录平台；若您没有和售前人员联系，帮您注册账号，您可以自己注册。

点击登录界面的“注册”会出现，如下图所示界面：
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图16
您再按照界面显示，注意填写每一栏相关的信息。

（1）按照提示先填写好“用户名”；

再根据提示填写好“设置密码”，填写好“密码”

将刚刚填写的“密码”，在第三栏中，再次确认填写

在第四栏中填写您的“手机号码或者邮箱”，如果您填写的是手机号码，您的手机会收到一条短信提示，您将短信内的“验证码”填写到第五栏；如果您填写的是邮箱，您需要登录邮箱，将邮箱收到的邮件里的“验证码”填写在第五栏。

您写填完注册信息后，点击“立即注册”，就完成平台账号的注册，可以使用刚刚注册的账号和密码，登录使用平台。

4.3.2平台的基本使用

使用账号和密码登录平台，进入平台主界面，如下图所示：
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图17
左侧为系统导航菜单，右侧为系统相关信息、设备相关信息。
“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意上传时间的数据。
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图18
“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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图19
根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”。如下图所示：
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图20
最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。

“设备中心->分组管理”可以进行设备的分组，将不同类别的传感器绑定到相应的分组中。
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图21
点击左上角的“添加一级分组”，填写需要分组的名称，再点击“确认”即可。
“设备中心->指令下发”可以指定的设备进行指令的修改。如下图所示：
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图22
点击“设备类型”选择传感器类型，

在“设备号”输入(例如：16F3F88714BB)设备的ID；
“设备密码”根据您的需求选择是否填写；
“指令”下发根据您的需求使用
“数值”的填写根据需求修改
填写以上信息，再点击“下发”，即可完成设备指令的修改和下发。

注：网络继电器和NB电信设备可以下发指令

“触发器管理->触发器列表”可以通过查看已添加的触发报警和添加触发报警。如下图所示：
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图23
.点击左上角“添加触发”，进入添加触发的界面，如图所示：
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图24
触发“名称”根据您的需求填写

“节点编号”请看注释

“设备密码”根据您的需求选择是否填写

“推送类型”根据您的需求

“触发表达式”value后填写大于、小于、不大于或者不小于，然后再根据需求填写数值；例如：value>20

填写完以上信息，再点击“添加”即可完成触发报警的添加。

“节点编号”注释：红色标记的是设备的ID，黄色标记的是“节点编号”。
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图25
“触发器管理->触发历史”可以查看已添加触发器报警的记录。

“设置->个人设置”可以修改用户密码

“设置->用户管理”可以进行用户密码的修改和添加新用户

“设置->中性管理”可以更换系统名称、公司名称和logo。          

4.4传感器数据读取查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员了解平台的具体功能。           

第五章 附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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