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一站式物联网供应平台
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	沃壤宝系列传感器


	使用说明书

	

	Ver1.1


产品介绍

产品概述
沃壤宝系列传感器适用于土壤温度、水分以及电导率的测量，经与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定，精度高，响应快，输出稳定。受土壤含盐量影响较小，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。
    NB土壤温湿度电导率三合一传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。
NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。配合自身独特的低功耗技术，本传感器可以实现一节电池3年以上的持续使用时间。
本产品相较于传统的物联网传感器具有明显的部署优势与维护优势。
适用范围

广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量、电导率和温度的测量。

功能特点

沃壤宝系列传感器产品集合传感器检测与数据上报二合一，客户仅需部署一台本传感器无需部署额外的设备即可实现监测功能。
采用内置电池供电，一节电池可以使用3年以上，3年内免维护免充电，方便野外部署。电池到期直接更换。
产品采用高灵敏数字探头，检测信号稳定，精度高，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装的特点。

测量参数及硬件参数

	参数
	内容

	供电电源
	DC3.7v锂电池

	电池寿命
	标配电池4000Mah使用3年以上（@30min）

	上报间隔
	1 – 1000分钟可配置

	水分测量范围
	0-100%

	存储环境
	-45℃-115℃

	水分精度
	0-53%范围内为±3%/53-100%范围内为±5%

	响应时间
	<1s

	温度测量范围
	-40℃-80℃

	温度精度
	±0.5℃

	安装方式
	探针全部插入被测介质

	防护等级
	IP68 

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


（测量结冻冰土层时，水分值会偏低不准确，需要用户补偿）。
温度参数

	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（14bit）
	-
	0.01
	-
	℃

	线性偏差
	-
	±0.3
	见后表1
	℃

	重复度
	-
	±0.1
	-
	℃

	工作范围
	-40
	-
	125
	℃

	响应时间(63%)
	5
	-
	30
	秒

	长期漂移
	-
	<0.04
	-
	℃/年
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表一  不同温度下温度测量精度
如上表所示，在5-60摄氏度范围内最大偏差在±0.5内，小于0℃和大于60摄氏度情况下偏差递增。
湿度参数

	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（12bit）
	-
	0.04
	-
	%RH

	线性偏差
	-
	±3.0
	见后表2
	%RH

	重复度
	-
	±0.1
	-
	%RH

	工作范围
	0
	-
	100
	%RH

	响应时间(63%)
	-
	8
	-
	秒

	长期漂移
	-
	<0.5
	-
	%RH /年

	滞后性
	-
	±1
	-
	%RH

	非线性度
	-
	<0.1
	-
	%RH
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表二  不同湿度下湿度测量精度

 如上表所示，在20-80%RH范围内典型偏差±3%，小于20%和大于80%的湿度情况下情况下偏差递增。

温度对湿度测量的影响

上文表二描述了不同湿度情况对湿度测量的影响，下表描述了不同的温度对湿度测量精度的影响。
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表三  不同温度下的相对湿度
如上所示，在15℃到55℃，30到80的湿度范围内，湿度的精度最高，是±4.5%，其余情况湿度递增。

系统框架图

系统工作在主动上报的模式。
主动上报模式下设备作为从机主动将数据定时上报到指定的服务器上。系统工作时会以采样周期间隔采样，以上报周期为间隔上报这一段周期的采样数据至服务器。

通过平台下发指令可以设置数据上报间隔等参数；
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安装方法
垂直安装在需要测量的地方，将传感器钢针垂直插入土壤，即可开始测量；稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。
注意事项
1、测量时钢针必须全部插入土壤里。
2、避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。
3、勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。
4、传感器防护等级 IP68，可以将传感器整个泡在水中。
5、由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。

硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	沃壤宝
	1台

	保修卡/合格证
	1份



出厂时设备已经安装好电池并处在工作状态，拿到传感器后安装在指定的位置即可正常工作，数据即可自动上报到云平台。
平台使用

注册使用

1)购买设备后在浏览器打开http://118.25.110.92:8087

2)初次使用的客户需要注册账号（如图）[image: image5.png]



点击注册按钮
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填写相关信息注册成为平台用户

登录平台
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添加设备
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添加成功后列表里会显示这台设备
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点击编辑配置设备模板
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选择对应的模板(如图所示模板即可)后右边会显示对应的传感器，如果不知道配置哪个模板请联系客服;
查看设备数据
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附录
质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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