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	智能测控一体化闸门使用说明书

	JXZN-ZM


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXZN-ZM型号智能闸门是我公司研制的一款高性能产品。该闸门是一种自动化明渠控制单元它可以实现渠道的自动化控制并同步进行渠道流量测量，可搭配多种传感器进行测量根据客户不同的需求进行搭配测量。它集成了闸门、传感器、机电控制系统、供电系统和通讯系统为一体，该设备通过采集水位、过闸流速等数据结合设定目标流量可对闸门自动进行开度调节和启闭。智能测控一体化闸门可向用户提供精准的用水记录该设备不仅可以本地管理操控，还可以通过网络进行远程监控采用智能测控一体化闸门可增强渠道和口门智能化控制能力，提高灌区信息化管理水平，推出的可实现精准灌溉的产品，并结合田间传感器形成智能灌排系统，通过智能化的手段，根据作物的汲水系数进行自动灌排，达到精准灌溉、科学灌溉的目的。

测控一体化闸门主要应用场景:
灌区信息化建设、灌区续建配套、高标准农田建设、闸门远程控制系统、河道/渠道闸门控制、水利设施自动化改造、灌区节水改造、田间节水灌溉、灌区量测水。
1.2产品特点
操作简单

多种控制模式
（3）工作稳定

（4）测量精准
（5）安装方便

（6）远程控制
（7）数据实时可控
1.3 产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	市电/太阳能供电（选配）

	传输方式
	4G全网通

	直流电机
	120W光轴电机

	电机转速
	1800转

	太阳能板
	10A

	蓄电池（ah）
	阀控密封式电池12V 15AH

	驱动方式
	单螺杆（可定制）

	闸位计类型
	单圈6mm轴径/分辨率1024

	齿轮减速器
	1:51配5mm电机齿轮

	控制模式
	自动/手动

	闸门宽度
	600(可定制)

	挡水板高度
	300(可定制)

	水位测量
	0~5m测量精度：0.5%FS-1%FS测量盲区：0.3m(选配可多种搭配)

	位置控制精度
	≤5%

	产品材质
	304不锈钢


                                     表1

第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观
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2.2 结构尺寸
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主视图2                             侧视图3
俯视图4
*产品为手工测量，请以收到实际货物尺寸为准均可定制。         

第三章 安装使用说明
3.1 闸门安装

1、 渠道修筑时根据闸门的型号预留好岸墙槽和地坎槽。
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底坎槽及二次灌浆示意图6                         岸墙槽及二次灌浆示意图 7

2、 浇灌的渠道凝固后,将一次灌浆面清理干净,并用电铲打毛。 
3、 底槽平整，清理。 
4、 将装配好的闸门置入门槽内，调直闸体，将闸门中心线与闸后渠道中心线重合。 
5、 用支模板(架)支模，保持固定，并进行二次浇筑。
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门闸阀安装完成正视图8

3.1 使用说明
1、可以通过手动方式直接摇动摇杆来提升和降低闸门位置。

2、可在显示屏上操控闸门开关，以及看到编码器转的数值和液位米数

3、当闸门电机出现卡顿故障时需要手动归位，所有信息按置零方可启动设备。
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                                     图9
通过精云平台输入设备ID查看相关信息
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                                   图10
5、通过远程云平台输入设备ID控制闸门开关，按下对应的开关。


图11
3.2 常见问题注意事项

1、设备无法在平台显示数据可能的原因：

（1）设备所处位置信号不好，无法成功连接至平台。 

（2）设备上传地址以及端口填写错误。 

（3）平台离线判断时间小于设备上传时间间隔。 

（4）电池电量耗尽。 

（5）地址码错误。

2、注意事项：
（1）保持外部完整性，增加设备使用寿命。

（2）粗暴地使用设备会毁坏内部电路板及精密的结构。

（3）避免在高温环境中使用，产品的使用环境请按照参数说明。

（4）使用设备时请将设备固定牢固，避免设备的损坏。
（5）精讯云服务器使用操作，可联系我司售后工作人员
第四章 传感器连接精讯云

4.1精讯云介绍

精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

4.2系统的特点及优势

4.2.1特点

实用性和美观性：根据应用系统的要求确定整个系统结构，即从系统功能和信息需求出发，拟建系统的结 构必须满足系统的功能要求，信息采集与传输能力要求、人机交互能力要求、信息处理与存储能力要求。具体而言，该系统切实满足业务的需要，系统性能可靠，易于维护并且网络及系统各方面指标切合实际需要，系统配置设计充分满足业务需求。界面的规划应力求实用性，使应用充分满足使用者的访问需求。在保证实用性的同时,应力求界面的美观、大方。                                                                                                                         
稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
易操作性：提供友好的用户管理和使用界面
可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性。
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
4.2.2优势

 支持私有化入口：
精讯云重点解决私有化部署的难题提供可配置“千人千面”界面与私有域名解析的服务
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图12
 功能全面：
数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，大屏监控，指令下发等功能。

[image: image2.png]WAZRHFENFOOETIRDET, THIPERT, ARXVRT, BRRTS

LA
G, HEmE
BE, RERR.





图13
 微信小程序：
可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
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图14
4.3精讯云平台注册和基本使用

4.3.1平台注册

您输入网址（www.sennor.net）进入平台登录界面，如下图所示：
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图15
如果您已和售前人员联系，已帮您注册过账号，您可以直接使用已注册账号登录平台；若您没有和售前人员联系，帮您注册账号，您可以自己注册。

点击登录界面的“注册”会出现，如下图所示界面：
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图16
您再按照界面显示，注意填写每一栏相关的信息。

（1）按照提示先填写好“用户名”；

再根据提示填写好“设置密码”，填写好“密码”

将刚刚填写的“密码”，在第三栏中，再次确认填写

在第四栏中填写您的“手机号码或者邮箱”，如果您填写的是手机号码，您的手机会收到一条短信提示，您将短信内的“验证码”填写到第五栏；如果您填写的是邮箱，您需要登录邮箱，将邮箱收到的邮件里的“验证码”填写在第五栏。

您写填完注册信息后，点击“立即注册”，就完成平台账号的注册，可以使用刚刚注册的账号和密码，登录使用平台。

4.3.2平台的基本使用

使用账号和密码登录平台，进入平台主界面，如下图所示：
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图17
左侧为系统导航菜单，右侧为系统相关信息、设备相关信息。
“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意上传时间的数据。
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图18
“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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图19
根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”。如下图所示：
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图20
最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。
“设备中心->分组管理”可以进行设备的分组，将不同类别的传感器绑定到相应的分组中。
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图21
点击左上角的“添加一级分组”，填写需要分组的名称，再点击“确认”即可。
“设备中心->指令下发”可以指定的设备进行指令的修改。如下图所示：
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图22
点击“设备类型”选择传感器类型，

在“设备号”输入(例如：16F3F88714BB)设备的ID；
“设备密码”根据您的需求选择是否填写；
“指令”下发根据您的需求使用
“数值”的填写根据需求修改
填写以上信息，再点击“下发”，即可完成设备指令的修改和下发。

注：网络继电器和NB电信设备可以下发指令

“触发器管理->触发器列表”可以通过查看已添加的触发报警和添加触发报警。如下图所示：
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图23
.点击左上角“添加触发”，进入添加触发的界面，如图所示：
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图24
触发“名称”根据您的需求填写

“节点编号”请看注释

“设备密码”根据您的需求选择是否填写

“推送类型”根据您的需求

“触发表达式”value后填写大于、小于、不大于或者不小于，然后再根据需求填写数值；例如：value>20

填写完以上信息，再点击“添加”即可完成触发报警的添加。

“节点编号”注释：红色标记的是设备的ID，黄色标记的是“节点编号”。
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图25
“触发器管理->触发历史”可以查看已添加触发器报警的记录。

“设置->个人设置”可以修改用户密码

“设置->用户管理”可以进行用户密码的修改和添加新用户

“设置->中性管理”可以更换系统名称、公司名称和logo。          
4.4 传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。


                                                                      


